# Tehniskie parametri

Virsmas frēze |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Nominālā ieejas jauda | W | 2000
Apgriezienu skaits brīvgaitā | min–1 | 10000–25000
Apgriezienu skaita iepriekšēja iestatīšana |  | ●
Elektroniskā gaitas stabilizēšana |  | ●
Putekļu nosūkšanas savienojums |  | ●
Saderīgās spīļaptveres | mm collas | 8–12 ¼–½
Frēzēšanas aptveres amplitūda | mm | 80
SvarsA) | kg | 6,3
Aizsardzības klase |  | / II

A)

  Bez elektrotīkla kabeļa

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.