# Instruções de trabalho

- Proteger as fresas contra golpes e pancadas.

##

- A fresagem deve ocorrer sempre no sentido oposto ao da rotação da fresa (18) (sentido contrário). Se fresar no mesmo sentido da fresa (sentido igual) a ferramenta elétrica pode fugir-lhe da mão.

### Fresar com a unidade de imersão

Ajuste a profundidade de fresagem.

Coloque a ferramenta elétrica com a fresa montada sobre a peça a ser trabalhada e ligue a ferramenta elétrica.

Pressione a alavanca de desbloqueio para a função de imersão para baixo e desloque a tupia lentamente para baixo, até que a profundidade de fresagem ajustada seja alcançada. . Solte novamente a alavanca de desbloqueio para fixar esta profundidade de imersão.

Realizar o processo de fresagem com avanço uniforme.

Após terminar o processo de fresagem, deverá conduzir a tupia de volta para a posição mais alta.

Desligar a ferramenta elétrica depois de fresar.

### Fresar com a unidade copiadora

Ajuste a profundidade de fresagem.

Ligar a ferramenta elétrica e aproximar do local a trabalhar.

Realizar o processo de fresagem com avanço uniforme.

Desligue a ferramenta elétrica.

- Não depositar a ferramenta elétrica, antes que a fresa esteja completamente parada. Ferramentas de trabalho em funcionamento de inércia podem causar lesões.

##

Para processar peças grande, como por exemplo ao fresar ranhuras, é possível fixar uma tábua ou uma ripa à peça a ser trabalhada, como encosto auxiliar e conduzir a tupia multifunções ao longo do encosto auxiliar. Na utilização da unidade de imersão (38) conduza a tupia multifunções no lado achatado da placa deslizante ao longo do encosto auxiliar.

##

Ao fresar arestas ou formas sem limitador paralelo, é necessário que a ferramenta de fresagem esteja equipada com um espigão de guia ou com um rolamento de esferas.

Aproximar a ferramenta elétrica ligada lateralmente da peça, até o espigão de guia ou o rolamento de esferas da fresa assentar na aresta da peça a ser trabalhada.

Conduzir a ferramenta elétrica ao longo da aresta da peça. Assegurar um apoio no ângulo correto. Uma pressão demasiado alta pode danificar a aresta da peça.

##

Introduza o limitador paralelo (28) com as barras de guia (30) na placa de base (5) e aperte-o com os parafusos (4) de acordo com a medida necessária.

Com os parafusos de orelhas (29) pode ajustar a guia paralela adicionalmente em função do comprimento.

Com o botão giratório (31), depois de soltar ambos os parafusos de orelhas (29) pode ajustar de forma precisa o comprimento. Uma volta corresponde a um curso de deslocamento de 2,0 mm, uma das marcas de divisão no botão giratório (31) corresponde a uma alteração do curso de deslocamento de aprox. 0,1 mm. Certifique-se de que a ponta da cavilha de centrar (32) encaixa na superfície do material.

Com a ajuda do carril limitador (33) pode alterar a superfície de apoio efetiva da guia paralela.

Conduzir a ferramenta elétrica ligada com avanço uniforme e pressão lateral ao longo da guia paralela na aresta da peça.

##

Monte a roda guia (42), como ilustrado na figura.

Coloque a roda guia na borda da curva de uma placa.

##

Com a ajuda da manga de copiar (37) é possível transferir contornos de modelos ou escantilhões para as peças.

Selecionar a manga de copiar em função da espessura do escantilhão ou da peça. Devido à altura saliente da manga de copiar, o escantilhão tem de ter uma espessura mínima de 8 mm.

Para usar a manga de copiar (37) é preciso colocar primeiro o adaptador da bucha copiadora (34) na placa deslizante (6).

Coloque o adaptador da manga de copiar (34) por cima na placa deslizante (6) e fixe-o com os 2 parafusos de fixação (35). Certifique-se de que a alavanca de destravamento para o adaptador da manga de copiar (36) pode ser movida livremente.

Desloque a alavanca de destravamento (36) no sentido da seta e coloque a manga de copiar (37) por baixo no adaptador da manga de copiar (34). Os cames de codificação têm de encaixar de forma percetível nos entalhes da manga de copiar (37).

Verifique a distância entre o centro da fresa e o rebordo da manga de copiar ver Centre a placa de base (ver figura N).

- Escolher uma fresa com um diâmetro inferior ao diâmetro interno da manga de copiar.

### Processo de fresagem

Nota: Certifique-se de que a fresa (18) está sempre saliente da placa de base (5). Não danificar o escantilhão ou a peça de trabalho.

Aproxime a ferramenta elétrica ligada com a manga de copiar (37) ao escantilhão.

Na utilização da unidade de imersão (38): pressione a alavanca de desbloqueio para a função de imersão para baixo e desloque a tupia lentamente para baixo, até que a profundidade de fresagem ajustada seja alcançada. Solte novamente a alavanca de desbloqueio para fixar esta profundidade de imersão.

Conduza a ferramenta elétrica com a manga de copiar (37) saliente, pressionando lateralmente, ao longo do escantilhão.

##

Para que a distância entre o centro da fresa e o rebordo da manga de copiar seja uniforme, se for necessário, é possível centrar a manga de copiar (37) e a placa deslizante (6) entre elas.

Na utilização da unidade de imersão (38): pressione a alavanca de desbloqueio para a função de imersão para baixo e desloque a tupia lentamente para baixo, até que a profundidade de fresagem ajustada seja alcançada. Solte novamente a alavanca de desbloqueio para fixar esta profundidade de imersão.

Solte os parafusos de fixação (39) cerca de 2 voltas de forma a que possa movimentar a placa de base (6) livremente.

Coloque o punção de centragem (40) da forma ilustrada na figura no encabadouro. Aperte a porca de capa à mão, de forma a que o punção de centragem ainda se mova livremente.

Aline o punção de centragem (40) e a manga de copiar (37) deslocando ligeiramente a placa de base (6) entre eles.

Volte a apertar os parafusos de fixação (39).

Retire o punção de centragem (40) do encabadouro.

Na utilização da unidade de imersão (38): pressione a alavanca de desbloqueio para a função de imersão e conduza a tupia para a posição superior.

##

Para processar arestas pode usar adicionalmente a tampa de aspiração (41).

Fixe a tampa de aspiração (41) com os 2 parafusos à placa de base (5). A tampa de aspiração (41) pode ser fixa em 3 diferentes posições, tal como ilustrado na figura.

Para o processamento de áreas planas lisas volte a retirar a tampa de aspiração.

Use o adaptador FSN-OFA (1 600 Z00 00G).