# Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električnog alata na stranici sa slikama.

(1) | Ručka desna (izolirana površina zahvata)
(2) | Tipka za blokadu vretena
(3) | Zaštita od strugotine
(4) | Krilni vijak za vodilice paralelnog graničnika (2x)
(5) | Osnovna ploča
(6) | Klizna ploča
(7) | Prihvat vodilice paralelnog graničnika
(8) | Stupnjeviti graničnik
(9) | Krilni vijak za namještanje graničnika dubine
(10) | Klizač s oznakom indeksa
(11) | Ručka lijeva (izolirana površina zahvata)
(12) | Zatezna poluga za uglavljivanje dubine glodanja
(13) | Skala za namještanje dubine glodanja
(14) | Graničnik dubine
(15) | Skala za fino namještanje dubine glodanja
(16) | Okretni gumb za fino namještanje dubine glodanja (jedinica za uranjanje)
(17) | Kotačić za predbiranje broja okretaja
(18) | GlodaloA)
(19) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(20) | Tipka za blokadu i deblokadu prekidača za uključivanje/isključivanje
(21) | Viličasti ključ (17 mm, 24 mm)
(22) | Završna matica sa steznim kliještima
(23) | Usisni adapter (jedinica za uranjanje)
(24) | Vijak s nazubljenom glavom za usisni adapter (2x)
(25) | Usisno crijevo (Ø 35 mm)A)
(26) | Usisni adapter (jedinica za kopiranje)A)
(27) | Međuprsten za usisni adapterA)
(28) | Paralelni graničnik
(29) | Krilni vijak za grubo namještanje paralelnog graničnika
(30) | Vodilica paralelnog graničnika
(31) | Okretni gumb za fino namještanje paralelnog graničnika
(32) | Zatik za centriranje
(33) | Podesiva granična vodilica paralelnog graničnika
(34) | SDS-adapter kopirne čahure
(35) | Vijak za pričvršćivanje adaptera kopirne čahure (2x)
(36) | Poluga za deblokiranje adaptera kopirne čahure
(37) | Kopirna čahura
(38) | Jedinica za uranjanje
(39) | Vijak za pričvršćivanje klizne ploče
(40) | Trn za centriranjeA)
(41) | Usisni poklopac za obradu rubova
(42) | Vodeći kotačićA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni opseg isporuke.