# Freze derinliğinin ayarlanması (Bakınız: Resim E)

Freze derinliği sadece elektrikli makine kapalı iken yapılabilir.

Freze derinliğinin kaba ayarını aşağıdaki işlem adımları ile yapın:

- Makineyi, freze takılı olarak işlenecek iş parçasına yerleştirin.
- Kademeli dayanağı (8) en düşük kademeye getirin; kademeli dayanak hissedilir biçimde yerine oturur.
- Derinlik mesnedindeki kelebek vidayı (9) sökün, böylece derinlik mesnedi (14) serbest hareket edecek şekilde hareket ettirilebilir.
- Freze derinliği kilidinin sıkma kolunu (12) dönme yönünde ➊ bastırın ve dik frezeyi, freze ucu (18) iş parçası yüzeyine temas edene kadar yavaşça aşağıya doğru sürün. Freze derinliği kilidi sıkma kolunu (12) tekrar serbest bırakın ve dalma derinliğini sabitleyin. Gerekirse freze derinliği kilidi sıkma kolunu (12) dönme yönünde ➋ bastırarak nihai sabitleme yapın.
- Derinlik mesnedini (14) aşağı yönde bastırın ve kademeli dayanağa (8) oturmasını sağlayın. İndeks işaretli sürgüyü (10) ilgili 0 konumuna ilgili freze derinliği skalasında (13) getirin.
- Derinlik mesnedini (14) istediğiniz freze derinliğine getirin ve derinlik mesnedindeki kelebek vidayı (9) sıkın. İndeks işaretli sürgü (10) ayarının bozulmamasına dikkat edin.
- Freze derinliği kilidi sıkma kolunu (12) dönme yönünde ➊ bastırın ve dik frezeyi en üst konuma getirin.

Yüksek freze derinliklerinde freze işlemini düşük talaş kaldırmalı çok sayıda işleme bölebilirsiniz. Kademe dayanağı (8) yardımı ile freze işlemini kademelere ayırabilirsiniz. İstediğiniz freze derinliğini kademeli dayanağın en düşük kademesi ile ayarlayın ve ilk işlem için en yüksek kademeyi seçin.

Bir deneme frezesi yaptıktan sonra döner düğmeyi (16) çevirerek freze derinliğini istediğiniz ölçüye hassas olarak getirebilirsiniz; freze derinliğini artırmak için düğmeyi saat yönüne, azaltmak için saat yönünün tersine çevirin. Ölçeklendirme (15) bu işlemde size yardımcı olur. Bir tur 1,5 mm'lik ayar yoluna eşittir, ölçeklendirmenin (15) alt kenarındaki taksimat çizgisinden biri 0,1 mm'lik ayar yolu değişikliğine karşılık gelir. Maksimum ayar yolu ±16 mm'dir.