# Mise en place d’une fraise (voir figure A)

- Il est recommandé de porter des gants de protection pour le montage et le changement des fraises.

De nombreuses fraises, de versions et de qualités différentes, sont disponibles pour de multiples applications.

Les fraises en acier rapide (HSS) sont destinées aux matériaux tendres tels que le bois tendre ou les matières plastiques.

Les fraises munies de taillants en carbure (HM) sont spécialement conçues pour les matériaux durs et abrasifs tels que le bois dur et l’aluminium.

Vous trouverez toutes les fraises Bosch de la gamme étendue d’accessoires Bosch auprès de votre revendeur spécialisé.

N’utilisez que des fraises en parfait état et propres.

Utilisez si possible une fraise avec un diamètre de queue de 12 mm.

Il est possible de changer de fraise quand le bloc moteur est inséré dans l’unité de plongée/l’unité de copiage. Nous recommandons toutefois d’effectuer le changement de fraise après retrait du bloc moteur.

- Sortez le bloc moteur de l’unité de plongée/l’unité de copiage.
- Appuyez sur le bouton de blocage de broche (2) (➊) et maintenez-le enfoncé. Tournez si nécessaire quelque peu la broche à la main jusqu’à ce que le blocage s’enclenche.
  N’actionnez le bouton de blocage de broche (2) qu’à l’arrêt.
- Vous pouvez aussi bloquer la broche avec une seconde clé plate.
- Desserrez l’écrou-raccord (22) à l’aide de la clé plate (21) (17 et 24 mm) en tournant dans le sens antihoraire (➋).
- Insérez la fraise dans la pince de serrage. La queue de la fraise doit être introduite dans la pince de serrage d’au moins 20 mm.
- Resserrez l’écrou-raccord (22) avec la clé plate (21) (17 mm et 24 mm) en tournant dans le sens horaire. Relâchez le bouton de blocage de broche (2) et retirez la seconde clé plate.

- N’utilisez pas de fraises d’un diamètre supérieur à 50 mm sans bague de copiage. Ces fraises ne passent pas au travers de la base.

- Ne serrez en aucun cas la pince de serrage avec l’écrou-raccord tant qu’aucune fraise n’est montée. La pince de serrage risque sinon d’être endommagée.