# Các bộ phận được minh họa

Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.

(1) | Tay nắm bên phải (bề mặt nắm cách điện)
(2) | Nút khóa trục
(3) | Tấm chắn vỏ bào
(4) | Bu-lông tai chuồn cho các thanh dẫn hướng-thanh cữ (2x)
(5) | Chân đế khuôn bao
(6) | Tấm hướng dòng
(7) | Đế tựa cho thanh dẫn hướng-thanh cữ
(8) | Cữ chặn mức
(9) | Bu‑long tai hồng điều chỉnh cỡ chặn độ sâu
(10) | Con trượt có dấu chỉ số
(11) | Tay nắm bên trái (bề mặt nắm cách điện)
(12) | Tay kẹp dùng để khóa giữ độ sâu phay
(13) | Thước chia độ dùng điều chỉnh độ sâu phay
(14) | Cỡ định độ sâu
(15) | Thang đo điều chỉnh chính xác độ sâu phay
(16) | Núm xoay điều chỉnh chính xác độ sâu phay (Thiết bị nhúng)
(17) | Núm xoay để chọn trước tốc độ
(18) | Máy phay A)
(19) | Công tắc Bật/Tắt
(20) | Nút khóa và mở khóa cho công tắc bật/tắt
(21) | Chìa vặn miệng mở (17 mm, 24 mm)
(22) | Mâm cặp
(23) | Cút nối ống hút (Thiết bị nhúng)
(24) | Vít đầu có khía cho cút nối ống hút (2x)
(25) | Ống hút (Ø 35 mm)A)
(26) | Cút nối ống hút (Thiết bị sao chép)A)
(27) | Vòng giữa cho cút nối ống hútA)
(28) | Thanh cữ
(29) | Bu‑lông tai hồng điều chỉnh thô thanh cữ
(30) | Thanh dẫn hướng cho thanh cữ
(31) | Núm xoay để điều chỉnh tinh thanh cữ
(32) | Chốt định tâm
(33) | Chắn điều chỉnh được cho thanh cữ
(34) | Đầu nối bạc dẫn hướng SDS
(35) | Vít cố định cho đầu nối bạc dẫn hướng (2x)
(36) | Cần nhả khóa cho đầu nối bạc dẫn hướng
(37) | Bạc dẫn hướng
(38) | Thiết bị nhúng
(39) | Vít bắt cố định cho tấm hướng dòng
(40) | Trục định tâmA)
(41) | Chụp hút để xử lý cạnh
(42) | Bánh dẫn hướngA)

A)

  Phụ kiện này không thuộc phạm vi giao hàng tiêu chuẩn.