# نحوه قرار دادن تیغه فرز (رجوع کنید به تصویر A)

- توصیه می شود برای نصب و جاگذاری تیغه فرز و همچنین برای تعویض آن، از دستکش ایمنی استفاده کنید.

برحسب موارد بکارگیری، تیغه های فرز در مدل ها و کیفیت های مختلف قابل دريافت هستند.

تیغه فرزهای دارای فولاد تراش سریع توان بالا (HSS) جهت کار کردن روی مواد نرم مانند چوب نرم و پلاستیک مناسب هستند.

تیغه فرزهای دارای برش فلز سخت و زبر (HM) بخصوص برای مواد سخت و آلومینیوم مانند چوب سخت و آلومینیوم مناسب می باشند.

تیغه های فرز اصل از برنامه جامع متعلقات بوش را می توانید از فروشگاه‌های تخصصی خریداری کنید.

فقط از تیغه های فرز سالم و تمیز استفاده کنید.

در صورت امکان از تیغه فرز با قطر شفت ‎mm 12‎ استفاده کنید.

وقتی موتور فرز در پایه نفوذی/قسمت کپی کاری است، می توانید تیغه فرز را عوض کنید. ما به شما توصیه می کنیم، تعویض ابزار را پس از جدا کردن موتور فرز انجام دهید.

- موتور فرز را از پایه نفوذی/قسمت کپی کاری خارج کنید.
- دکمه قفل محور دستگاه (2) (➊) را فشار دهید و آن را محکم نگه دارید. محور را گاهی با دست کمی بچرخانید، تا قفل آن جا بیافتد.
  دكمه قفل محور دستگاه ‏(2)‏ را فقط در حالت سکون فعال کنید.
- روش دیگر می توانید محور را با یک آچار تخت اضافی هم قفل کنید.
- مهره کولت (22) را با آچار تخت (21) (عرض دهانه ‎17 mm‎ و ‎24 mm‎) با چرخش در خلاف جهت حرکت عقربه ساعت (➋) شل کنید.
- تیغه فرز را در داخل کولت برانید. شفت فرز باید حداقل ‎20 mm در کولت رانده شود.
- مهره کولت (22) را با آچار تخت (21) (عرض دهانه ‎17 mm‎ و ‎24 mm‎) با چرخش در جهت حرکت عقربه ساعت محکم کنید. دکمه قفل محور دستگاه (2) را آزاد کنید یا آچار تخت اضافی را جدا کنید.

- بدون نصب قالب کپی کاری از فرزهای دارای قطر بیشتر از 50 میلیمتر استفاده نکنید. این فرزها به صفحه پایه نمی خورند.

- کولت همراه با مهره کلاهکی به هیچ عنوان بدون نصب بودن فرز، سفت نکنید. مهره کلاهکی (کولت) ممکن است آسیب ببیند.