# Nastavení hloubky frézování (viz obrázek E)

Nastavení hloubky frézování se smí provádět jen při vypnutém elektrickém nářadí.

Pro hrubé nastavení hloubky frézování postupujte následovně:

- Nasaďte elektrické nářadí s namontovanou frézou na frézovaný obrobek.
- Nastavte stupňovitý doraz (8) na nejnižší stupeň, stupňovitý doraz citelně zaskočí.
- Povolte křídlový šroub na hloubkového dorazu (9) tak, aby byl hloubkový doraz (14) volně pohyblivý.
- Stiskněte upínací páčku pro aretaci hloubky frézování (12) ve směru ➊ a veďte horní frézku pomalu dolů, až se fréza (18) bude dotýkat povrchu obrobku. Pro zafixování této hloubky zanoření upínací páčku pro aretaci hloubky frézování (12) znovu uvolněte. Případně upínací páčku pro aretaci hloubky frézování (12) stiskněte ve směru ➋, aby se definitivně zafixovala.
- Zatlačte hloubkový doraz (14) dolů, aby dosedl na stupňovitý doraz (8). Nastavte posuvné tlačítko s indexovou značkou (10) do polohy 0 na stupnici hloubky frézování (13).
- Nastavte hloubkový doraz (14) na požadovanou hloubku frézování a utáhněte křídlový šroub na hloubkovém dorazu (9). Dbejte na to, abyste posuvné tlačítko s indexovou značkou (10) už neposunuli.
- Stiskněte upínací páčku pro aretaci hloubky frézování (12) ve směru ➊ a veďte horní frézku do nejvyšší polohy.

Při větších hloubkách frézování byste měli provést více frézovacích kroků pokaždé s malým úběrem. Pomocí stupňovitého dorazu (8) můžete proces frézování rozdělit do několika stupňů. K tomu nastavte požadovanou hloubku frézování pomocí nejnižšího stupně stupňovitého dorazu a pro první frézovací kroky zvolte nejprve vyšší stupně.

Po zkušebním frézování můžete otáčením otočného knoflíku (16) nastavit hloubku frézování přesně na požadovaný rozměr; pro zvětšení hloubky frézování otáčejte po směru hodinových ručiček, pro zmenšení hloubky frézování otáčejte proti směru hodinových ručiček. Stupnice (15) slouží pro orientaci. Jedna otáčka odpovídá změně nastavení o 1,5 mm, jeden dílek na horním okraji stupnice (15) odpovídá změně nastavení o 0,1 mm. Maximální změna nastavení činí ±16 mm.