# Thông số kỹ thuật

Máy phay định hình |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Công suất vào danh định | W | 2000
Tốc độ không tải | /phút | 10000–25000
Chọn trước tốc độ |  | ●
Bộ phận điều áp điện tử |  | ●
Nối kết phần hút bụi |  | ●
Vành kẹp tương thích | mm inch | 8–12 ¼–½
Hành trình khuôn bao phay | mm | 80
Trọng lượngA) | kg | 6,3
Cấp độ bảo vệ |  | / II

A)

  Không cáp lưới điện

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.