# ضبط عمق التفريز (انظر الصورة E)

يجوز ضبط عمق التفريز فقط عندما تكون العدة الكهربائية مطفأة.

لضبط عمق الفرز التقريبي تتبع الإجراءات التالية:

- ضع العدة الكهربائية مع لقمة الفرز التي تم تركيبها علی قطعة الشغل المرغوب معالجتها.
- اضبط المصد المدرج (8) على أدنى درجة، يثبت المصد التدريجي بشكل محسوس.
- قم بفك اللولب المجنح من محدد العمق (9)، إلى أن يصبح محدد العمق (14) حر الحركة.
- اضغط ذراع الشد لتثبيت عمق التفريز (12) في اتجاه الدوران ➊ وحرك المفرزة العلوية ببطء إلى أسفل إلى أن تلامس لقمة الفرز (18) سطح قطعة الشغل. اترك ذراع الشد لتثبيت عمق التفريز (12) مرة أخرى لتثبيت عمق الغطس هذا. اضغط عند اللزوم على ذراع الشد لتثبيت عمق التفريز (12) في اتجاه الدوران ➋، لتثبيته بشكل نهائي.
- اضغط محدد العمق (14) إلى أسفل، حتى يستقر على المصد التدريجي (8). اضبط المزلاج مع العلامة الدليلية (10) على المركز 0 بمقياس عمق الفرز (13).
- اضبط محدد العمق (14) على عمق التفريز المرغوب وأحكم ربط اللولب المجنح بمحدد العمق (9). احرص علی عدم إزاحة المزلاج مع العلامة الدليلية (10) أثناء ذلك.
- اضغط على ذراع الشد لتثبيت عمق التفريز (12) في اتجاه الدوران ➊ وحرك المفرزة العلوية إلى أعلى وضع.

مع أعماق التفريز الأعلى يجب القيام بعمليات معالجة بعدد أكبر مع سحب أقل للنشارة في كل عملية. يمكنك باستخدام المصد التدريجي (8) تقسيم عملية التفريز إلى عدة درجات. للقيام بهذا قم بضبط عمق التفريزالمرغوب مع أدنى درجة للمصد التدريجي، ثم اختر لعمليات المعالجة الأولى درجات أعلى.

بعد عملية فرز تجريبية يمكنك من خلال إدارة المفتاح الدوار (16) ضبط عمق التفريز على المقاس المرغوب بدقة، أدره في اتجاه حركة عقارب الساعة لزيادة عمق التفريز، وأدره في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لتقليل عمق التفريز. يساعد المقياس (15) على توجيهك أثناء العملية. تماثل كل دورة مسافة ضبط تبلغ 1,5 مم، تمثل شرطة التدريج الواحدة بالحافة العلوية للمقياس (15) تغييرًا في مسافة الضبط بمقدار 0,1 مم. وتبلغ مسافة الضبط القصوى ±16 مم.