# Colocar a fresa (ver figura A)

- Para colocar e substituir fresas recomendamos o uso de luvas de proteção.

Dependendo da aplicação, estão disponíveis fresas nas mais diferentes versões e qualidades.

Fresas de aço rápido de elevada qualidade (HSS) são indicadas para o processamento de materiais macios como p. ex. madeira macia e plástico.

Fresas com gumes de metal duro (HM) são especialmente indicadas para materiais duros e abrasivos como p. ex. madeira dura e alumínio.

A fresa original do programa de acessórios abrangente Bosch pode ser adquirida em um agente autorizado.

Use apenas fresas impecáveis e limpas.

Se possível, utilize fresas com diâmetro de haste de 12 mm.

Pode mudar a fresa, se o motor de fresagem estiver montado na unidade de imersão/unidade copiadora. Contudo recomendamos a troca de acessório com o motor de fresagem desmontado.

- Retire o motor de fresagem da unidade de imersão/unidade copiadora.
- Pressione a tecla de bloqueio do veio (2) (➊) e mantenha a mesma pressionada. Se necessário, rode um pouco o veio à mão até o bloqueio engatar.
  Acione a tecla de bloqueio do veio (2) apenas com o veio parado.
- Alternativamente, também pode travar o veio com uma chave de bocas adicional.
- Solte a porca de capa (22) com a chave de bocas (21) (tamanho 17 mm e 24 mm) rodando no sentido de rotação (➋).
- Empurre a fresa para a pinça de aperto. O encabadouro da fresa tem de estar inserido no mínimo 20 mm na pinça de aperto.
- Aperte a porca de capa (22) com a chave de bocas (21) (tamanho 17 mm e 24 mm) rodando para a direita. Solte a tecla de bloqueio do veio (2) e remova a chave de bocas adicional.

- Não utilize fresas com um diâmetro superior a 50 mm sem a manga de copiar montada. Estas fresas não cabem na placa de base.

- Nunca aperte a pinça de aperto com a porca de capa enquanto não estiver montada uma fresa. Caso contrário é possível que a pinça de aperto seja danificada.