# Seadme osad

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Parempoolne käepide (isoleeritud haardepind)
(2) | Spindli lukustusnupp
(3) | Laastukaitse
(4) | Paralleelpiiriku-juhtvarraste tiibkruvi (2 tk)
(5) | Alusplaat
(6) | Liugplaat
(7) | Paralleelpiiriku juhtvarraste kinnituskoht
(8) | Astmeline piirik
(9) | Tiibkruvi sügavuspiiriku reguleerimiseks
(10) | Indeksmärgiga liugur
(11) | Vasakpoolne käepide (isoleeritud haardepind)
(12) | Freesimissügavuse lukustushoob
(13) | Freesimissügavuse reguleerimise skaala
(14) | Sügavuspiirik
(15) | Freesimissügavuse peenreguleerimise skaala
(16) | Freesimissügavuse peenreguleerimise pöördnupp (sukelseade)
(17) | Pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderatas
(18) | Frees A)
(19) | Sisse-/väljalüliti
(20) | Sisse-/väljalüliti fikseerimis- ja vabastusnupp
(21) | Lehtvõtmed (17 mm, 24 mm)
(22) | Tsangpadruniga ülemutter
(23) | Imiadapter (sukelseade)
(24) | Imiadapteri rihvelpeakruvi (2 tk)
(25) | Imivoolik (Ø 35 mm)A)
(26) | Imiadapter (kopeerseade)A)
(27) | Imiadapteri vaherõngasA)
(28) | Paralleelpiirik
(29) | Tiibkruvi paralleelpiiriku jämereguleerimiseks
(30) | Paralleelpiiriku juhtvarras
(31) | Pöördnupp paralleelpiiriku peenreguleerimiseks
(32) | Tsentreerimistihvt
(33) | Reguleeritav piirdesiin paralleelpiirikule
(34) | Kopeerhülsi SDS-adapter
(35) | Kopeerhülsi adapteri kinnituskruvi (2x)
(36) | Kopeerhülsi adapteri vabastushoob
(37) | Kopeerhülss
(38) | Sukelsõlm
(39) | Liugplaadi kinnituskruvi
(40) | TsentreerimistornA)
(41) | Servatöötluse tõmbekapp
(42) | JuhtratasA)

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.