# Odsávání prachu/třísek

Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s prachem nebo vdechnutí mohou u pracovníka nebo osob nacházejících se v blízkosti vyvolat alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest.
Určitý prach, jako dubový nebo bukový prach, je pokládán za karcinogenní, zvláště ve spojení s přídavnými látkami pro ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na dřevo). Materiál obsahující azbest smějí opracovávat pouze specialisté.

- Pokud možno používejte pro daný materiál vhodné odsávání prachu.
- Zajistěte dobré větrání pracoviště.
- Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s třídou filtru P2.

Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.

- Zabraňte hromadění prachu na pracovišti. Prach se může lehce vznítit.

##

Odsávací adaptér (23) lze namontovat s připojením hadice dopředu nebo dozadu.

Při nasazeném adaptéru kopírovacího pouzdra (34) musíte případně adaptér kopírovacího pouzdra namontovat otočený o 180°, aby se odsávací adaptér (23) nedotýkal odjišťovací páčky (36).

Upevněte odsávací adaptér (23) pomocí 2 šroubů s rýhovanou hlavou (24) na základní desku (5).

Pro zaručení optimálního odsávání se musí odsávací adaptér (23) pravidelně čistit.

##

Odsávací adaptér (26) lze namontovat s připojením hadice dopředu nebo dozadu.

Při nasazeném adaptéru kopírovacího pouzdra (34) upevněte odsávací adaptér (26) pomocí 2 šroubů s rýhovanou hlavou (24) na základní desku (5). Při práci bez adaptéru kopírovacího pouzdra (34) namontujte nejdříve mezikroužek (27) na odsávací adaptér (26), jak je znázorněno na obrázku.

##

Nasaďte odsávací hadici (Ø 35 mm) (25) (příslušenství) na namontovaný odsávací adaptér. Připojte odsávací hadici (25) k vysavači (příslušenství).

Elektronářadí lze zapojit přímo do zásuvky univerzálního vysavače Bosch se zařízením pro dálkové spuštění. Ten se automaticky spustí při zapnutí elektronářadí.

Vysavač musí být vhodný pro frézovaný materiál.

Při odsávání obzvlášť zdraví škodlivého, karcinogenního nebo suchého prachu použijte speciální vysavač.