# Vstavitev rezkarja (glejte sliko A)

- Za namestitev in menjavo rezkarjev priporočamo uporabo zaščitnih rokavic.

Za različne vrste uporabe so na voljo rezkarji različnih izvedb in kakovosti.

Rezkarji iz visokozmogljivega hitroreznega jekla (HSS) so primerni za obdelovanje mehkih materialov, kot sta na primer mehek les in plastika.

Rezkarji z rezili iz karbidne trdine (HM) so primerni predvsem za trde in abrazivne obdelovance, kot sta na primer trd les in aluminij.

Originalne rezkarje iz Boschevega obsežnega programa pribora lahko kupite pri svojem specializiranem trgovcu.

Nameščajte samo brezhibne in čiste rezkarje.

Če je mogoče, uporabite rezkar s steblom premera 12 mm.

Rezkar lahko zamenjate, ko je motor rezkalnika vstavljen v potopno enoto/kopirno enoto. Kljub temu priporočamo, da nastavke menjate, ko je motor rezkalnika odstranjen.

- Motor rezkalnika odstranite iz potopne enote/kopirne enote.
- Pritisnite in pridržite tipko za blokado vretena (2) (➊). Po potrebi nekoliko ročno zavrtite vreteno, da se zaskoči.
  Tipko za blokado vretena (2) pritisnite le, ko orodje miruje.
- Vreteno lahko pridržite tudi z dodatnim viličastim ključem.
- Krovno matico (22) odvijte z viličastim ključem (21) (dimenzije 17 mm in 24 mm) z vrtenjem v levo (➋).
- Rezkar potisnite v vpenjalno pušo. Steblo rezkarja mora biti potisnjeno v vpenjalno pušo najmanj 20 mm globoko.
- Krovno matico (22) z viličastim ključem (21) (dimenzije 17 mm in 24 mm) privijte z vrtenjem v desno. Sprostite tipko za blokado vretena (2) oziroma odstranite dodatni viličasti ključ.

- Brez nameščenega kopirnega tulca ne vstavljajte rezkarjev s premerom, večjim od 50 mm. Ti rezkarji so preveliki za osnovno ploščo.

- Dokler rezkar ni nameščen, vpenjalnih klešč ne privijajte s krovno matico. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe vpenjalnih klešč.