# ใส่ใบเลื่อย (ดูภาพประกอบ A)

- ขอแนะนำ‌ให้‌สวม‌ถุงมือ‌ป้องกัน‌อันตราย‌เมื่อ‌ใส่‌หรือ‌เปลี่ยน‌เครื่องมือ‌เซาะ

เครื่องมือ‌เซาะ‌มีให้เลือกหลายรูปแบบและ‌คุณภาพ‌ต่างๆ กัน‌มากมาย ทั้งนี้‌ขึ้นอยู่‌กับ‌วัตถุ‌ประสงค์‌การใช้งาน

เครื่องมือ‌เซาะ‌ทำจาก‌เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เหมาะ‌สำหรับ‌เซาะ‌วัตถุ‌อ่อน ต. ย. เช่น ไม้‌เนื้ออ่อน และ‌พลาสติก

เครื่องมือ‌เซาะ‌เลี่ยมปลาย‌ด้วย‌คาร์ไบด์ (HM) เหมาะ‌อย่างยิ่ง‌สำหรับ‌เซาะ‌วัตถุ‌แข็ง‌และ‌วัตถุ‌ที่‌กัดกร่อน‌ ต. ย. เช่น ไม้‌เนื้อแข็ง และ‌อะลูมิเนียม

หาซื้อ‌เครื่องมือ‌เซาะ‌ของแท้‌จาก‌รายการ‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ของ บ๊อช ที่มี‌ให้เลือก‌มากมาย‌ได้‌จาก‌ร้านขาย‌อุปกรณ์‌เฉพาะด้าน

ใช้‌เฉพาะ‌เครื่องมือ‌เซาะ‌ที่‌สะอาด‌‌และ‌มี‌สภาพ‌สมบูรณ์‌เท่านั้น

ควรใช้เครื่องมือเซาะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน 12 มม.

คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องมือเซาะได้ เมื่อมอเตอร์เซาะติดตั้งอยู่ในหน่วยเซาะร่องแบบจมลึก/ชุดลอกแบบ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องมือเซาะโดยที่ถอดมอเตอร์เซาะออก

- ถอดมอเตอร์เซาะออกจากหน่วยเซาะร่องแบบจมลึก/ชุดลอกแบบ
- กดปุ่มล็อคแกน (2) (➊) ค้างไว้ โดยอาจต้องหมุนแกนด้วยมือเล็กน้อยจนกระทั่งตัวล็อคล็อคเข้าที่
  สั่งงานปุ่มล็อคแกน (2) เมื่อแกนหยุดนิ่งกับที่แล้วเท่านั้น
- นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ประแจปากตายเพิ่มเติมในการล็อคแกนได้
- คลายน็อตยึด (22) ด้วยประแจปากตาย (21) (ความกว้างของปากประแจ 17 มม. และ 24 มม.) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา (➋)
- เลื่อนเครื่องมือเซาะเข้าในแหวนรัดก้าน ก้านเครื่องมือเซาะต้องเลื่อนเข้าในแหวนรัดก้านเป็นระยะอย่างน้อย 20 มม.
- ขันน็อตยึด (22) ด้วยประแจปากตาย (21) (ความกว้างของปากประแจ 17 มม. และ 24 มม.) โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา ปล่อยปุ่มล็อคแกน (2) หรือนำประแจปากตายอีกตัวออก

- ห้ามใช้หัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 50 มม. โดยไม่ต้องติดตั้งปลอกสวมสำหรับลอกแบบ เครื่องมือเซาะนี้ผ่านไม่พอดีกับแผ่นฐาน

- อย่า‌ขันน๊อตยึดพร้อมแหวนรัดก้าน‌เครื่องมือ‌เข้าจนแน่นโดย‌ไม่มี‌เครื่องมือ‌เซาะ‌ใส่‌อยู่ มิฉะนั้น‌‌แหวนรัด‌‌อาจ‌‌ชำรุด‌‌ได้