# Këshilla pune

- Mbroni prerëset nga goditja dhe ndikimi.

##

- Procesi i frezimit duhet të kryhet gjithmonë kundër drejtimit të rrotullimit të frezës (18) (kundërrotacion). Kur frezoni në drejtim rrotullues (rrotullim sinkron), vegla elektrike mund të shkëputet nga dora juaj.

### Frezimi me njësinë e zhytjes

Vendosni thellësinë e dëshiruar të frezimit.

Vendoseni veglën elektrike me frezuesin e montuar në pjesën e punës që do të përpunohet dhe ndizni veglën elektrike.

Shtypni poshtë levën e lëshimit të zhytjes dhe lëvizni ngadalë ruterin poshtë derisa të arrihet thellësia e caktuar e frezimit. Lëshojeni përsëri levën e lirimit për të rregulluar këtë thellësi zhytjeje.

Kryeni procesin e frezimit me furnizim uniform.

Pas përfundimit të procesit të frezimit, kthejeni ruterin në pozicionin e sipërm.

Pas frezimit, fikni mjetin elektrik.

### Frezim me njësinë e kopjimit

Vendosni thellësinë e dëshiruar të frezimit.

Ndizni veglën elektrike dhe zhvendoseni në zonën që do të punohet.

Kryeni procesin e frezimit me furnizim uniform.

Fikeni veglën elektrike.

- Mos e ulni mjetin elektrik derisa frezuesi të ndalet plotësisht. Mjetet pasuese mund të shkaktojnë lëndime.

##

Për të përpunuar pjesë të mëdha pune, për shembull kur bluarni brazda, mund të lidhni një dërrasë ose shirit në pjesën e punës si një ndalues ​​ndihmës dhe të drejtoni ruterin shumëfunksional përgjatë ndalesës ndihmëse. Kur përdorni njësinë e zhytjes (38), drejtojeni ruterin shumëfunksional përgjatë anës së rrafshuar të pllakës rrëshqitëse në ndalesën ndihmëse.

##

Kur frezoni skajet ose formën pa një ndalesë paralele, freza duhet të jetë e pajisur një kunj udhëzues ose një kushinetë.

Kur vegla elektrike është i ndezur, zhvendoseni atë nga ana drejt pjesës së punës derisa kunji udhëzues ose kushineta e frezës të qëndrojë në skajin e pjesës së punës që do të përpunohet.

Drejtoni mjetin elektrik përgjatë skajit të pjesës së punës. Sigurohuni që mbështetja të jetë në këndin e duhur. Presioni i tepërt mund të dëmtojë skajin e pjesës së punës.

##

Rrëshqitni ndalesën paralele (28) me shufrat udhëzuese (30) në pllakën bazë (5) dhe shtrëngoni atë me vidhat me krahë (4) në dimensionin e kërkuar.

Ju gjithashtu mund të rregulloni gjatësinë e ndalesës paralele duke përdorur vidhat me krahë (29).

Me çelësin rrotullues (31) mund ta rregulloni mirë gjatësinë pasi të keni liruar të dy vidhat me krahë (29). Një rrotullim përket me një diapazon rregullimi prej 2,0 mm, dhe një shenjë gradimi në çelësin e rrotullimit (31) përket me një ndryshim në diapazonin e rregullimit prej 0,1 mm. Sigurohuni që maja e kunjës së qendrës (32) të kapet te sipërfaqja e materialit.

Duke përdorur e ndalesës (33) mund të ndryshoni sipërfaqen efektive të kontaktit të ndalesës paralele.

Kur vegla elektrike është i ndezur, drejtojeni përgjatë skajit të pjesës së punës me ushqim të qëndrueshëm dhe presion anësor në ndalesën paralele.

##

Montoni rrotën udhëzuese (42), siç tregohet në figurë.

Vendoseni rrotën udhëzuese në skajin e lakuar të një pllake.

##

Me ndihmën e diskut të kopjimit (37) ju mund të transferoni konturet nga shabllonet ose shabllonet në pjesët e punës.

Në varësi të trashësisë së shabllonit ose konturit, zgjidhni diskun e kopjimit. Për shkak të lartësisë së zgjatur të grykës së kopjimit, shablloni duhet të ketë një trashësi minimale prej 8 mm.

Për të përdorur grykën e kopjimit (37), përshtatësi i grykës së kopjimit SDS (34) duhet së pari të futet në pllakën rrëshqitëse (6).

Vendosni përshtatësin e grykës së kopjimit (34) nga lart mbi pllakën rrëshqitëse (6) dhe vidhosni fort me 2 vidhat e fiksimit (35). Sigurohuni që leva e lirimit për përshtatësin e grykës së kopjimit (36) mund të lëvizë lirshëm.

Rrëshqitni levën e lirimit (36) në drejtim të shigjetës dhe futni grykën e kopjimit (37) nga poshtë në përshtatësin e grykës së kopjimit SDS (34). Kamerat e kodimit duhet të klikojnë dukshëm në prerjet e grykës së kopjimit (37).

Kontrolloni distancën midis qendrës së frezës dhe skajit të grykës së kopjimit shih Centrimi i pllakës bazë (shih figurën N).

- Zgjidhni diametrin e prerësit më të vogël se diametri i brendshëm i diskut të kopjimit.

### Procesi i frezimit

Shënim: Kini parasysh që freza (18) del gjithmonë nga pllaka bazë (5). Mos e dëmtoni shabllonin ose pjesën e punës.

Zhvendosni veglën elektrike të ndezur me grykën e kopjimit (37) drejt shabllonit.

Kur përdorni njësinë e zhytjes (38): Shtypni poshtë levën e lëshimit të zhytjes dhe lëvizni ngadalë ruterin poshtë derisa të arrihet thellësia e caktuar e prerjes. Lëshojeni përsëri levën e lirimit për të rregulluar këtë thellësi zhytjeje.

Drejtoni veglën elektrike me grykën e zgjatur të kopjimit (37) përgjatë shabllonit me presion anësor.

##

Për t'u siguruar që distanca nga qendra e frezës në skajin e grykës së kopjimit të jetë e njëjtë kudo, gryka e kopjimit (37) dhe pllaka rrëshqitëse (6) mund të centrohen me njëra-tjetrën nëse është e nevojshme.

Kur përdorni njësinë e zhytjes (38): Shtypni poshtë levën e lëshimit të zhytjes dhe lëvizni ngadalë ruterin poshtë derisa të arrihet thellësia e caktuar e prerjes. Lëshojeni përsëri levën e lirimit për të rregulluar këtë thellësi zhytjeje.

Lironi vidhat e fiksimit (39) afërsisht me 2 rrotullime në mënyrë që pllaka rrëshqitëse (6) të mund të lëvizë lirshëm.

Fusni mandrelin e qendrës (40) në mbajtësen e veglës siç tregohet në figurë. Shtrëngoni dadon e bashkimit me dorë në mënyrë që mandreli qendror të mund të lëvizë ende lirshëm.

Drejtoni mandrelin e qendrës (40) dhe grykën e kopjimit (37) duke lëvizur pak pllakën rrëshqitëse (6).

Shtrëngoni përsëri vidhat e fiksimit (39).

Hiqni mandrelin e qendrës (40) nga mbajtësja e veglës.

Kur përdorni njësinë e zhytjes (38): Shtypni levën e lëshimit të zhytjes dhe kthejeni ruterin në pozicionin e sipërm.

##

Ju gjithashtu mund të përdorni kapakun e nxjerrjes (41) për përpunimin e skajeve.

Bashkangjisni kapakun e nxjerrjes (41) me 2 vida në pllakën bazë (5). Kapaku i nxjerrjes (41) mund të ngjitet në 3 pozicione të ndryshme, siç tregohet në figurë.

Për të punuar në sipërfaqe të sheshta të lëmuara, hiqni përsëri kapuçin e nxjerrjes.

Përdorni përshtatësin FSN-OFA (1 600 Z00 00G).