# Технічні дані

Фрезерний верстат з верхнім розташуванням шпинделя |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 2000
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 10000–25000
Встановлення кількості обертів |  | ●
Електронний стабілізатор |  | ●
Перехідник до пилососа |  | ●
Сумісні затискні цанги | мм дюймів | 8–12 ¼–½
Висота ходу фрезерного блока | мм | 80
ВагаA) | кг | 6,3
Клас захисту |  | / II

A)

  Без кабелю для підключення до мережі

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.