# Çalıştırma

##

Hız ön seçimi ayarlama düğmesi (17) ile gerekli devir sayısını alet çalışırken de seçebilirsiniz.

1–2 | Düşük devir sayısı
3–4 | Orta devir sayısı
5–6 | Yüksek devir sayısı

Tabloda gösterilen değerler referans değerlerdir. Gerekli devir sayısı malzemeye ve çalışma koşullarına bağlıdır ve deneyerek bulunabilir.

Malzeme | Freze çapı [mm] | Ayarlama düğmesi pozisyonu
--- | --- | ---
Sert ahşap (Kayın) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Yumuşak ahşap (Çam) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Sunta levhalar | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plastikler | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Alüminyum | 4–15 16–40 | 1–2 1

Düşük devir sayısı ile uzun süre çalıştıktan sonra, soğumasını sağlamak üzere elektrikli el aletini yaklaşık 3 dakika boşta maksimum devir sayısı ile çalıştırmanız gerekir.

##

Açmadan önce freze derinliğini ayarlayın.

Elektrikli el aletini açmak için, açma/kapama şalterinin kilitleme/kilit açma şalterine (20) hafifçe basın, ardından açma/kapama şalterini (19) basılı tutun.

Elektrikli el aletini kilitlemek için elektrikli el aletini açın ve açma/kapama şalterinin (20) kilitleme/kilit açma düğmesine basın. Önce açma/kapama şalterini (19) ve ardından açma/kapama şalterinin (20) kilitleme ve kilit açma düğmesini serbest bırakın.

Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterini (19) bırakın veya sabitleme tuşu (20) ile kilitlenmişse, açma/kapama şalterine (19) kısa süre basın ve bırakın.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

##

Elektronik geri bildirim devresi, devir sayısını boşta ve yükte çalışırken sabit tutar ve çalışma performansının her zaman aynı kalmasına olanak sağlar.

##

Elektronik düşük devirli başlangıç esnasındaki torku sınırlar ve motorun kullanım ömrünü uzatır.