# Технические данные

Вертикально-фрезерный станок |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 2000
Число оборотов холостого хода | об/мин | 10000–25000
Выбор числа оборотов |  | ●
Электроника постоянства |  | ●
Разъем для системы пылеудаления |  | ●
Совместимые цанговые зажимы | мм дюйм | 8–12 ¼–½
Ход фрезы | мм | 80
ВесA) | кг | 6,3
Класс защиты |  | / II

A)

  Без кабеля для подключения к сети

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.