# Podešavanje dubine glodanja (videti sliku E)

Podešavanje dubine glodanja sme da se izvrši samo kada je električni alat isključen.

Za grubo podešavanje dubine glodanja postupajte na sledeći način:

- Postavite električni alat sa montiranim glodalom na radni komad koji obrađujete.
- Podesite stepenasti graničnik (8) na najniži stepen; sve dok stepenasti graničnik čujno ne uklopi.
- Otpustite leptir zavrtanj na graničniku za dubinu (9), tako da je graničnik za dubinu (14) slobodno pokretljiv.
- Pritisnite zateznu polugu za blokadu dubine glodanja (12) u smeru okretanja ➊ i površinsko glodalo polako vodite nadole, sve dok glodalo (18) ne dodirne površinu radnog komada. Ponovo otpustite zateznu polugu (12), kako biste fiksirali dubinu uranjanja. Pritisnite po potrebi zateznu polugu za blokadu dubine glodanja (12) u smeru okretanja ➋, kako biste je konačno fiksirali.
- Pritiskajte graničnik za dubinu (14) nadole, sve dok ne nalegne na stepenasti graničnik (8). Klizač sa indeksiranom oznakom (10) postavite na poziciju 0 na skali za dubinu glodanja (13).
- Dubinski graničnik (14) na željenu dubinu glodanja i čvrsto zategnite leptir zavrtanj na dubinskom graničniku (9). Pazite na to da se klizač sa indeksiranom oznakom (10) više ne pomera.
- Pritisnite zateznu polugu za blokadu dubine glodanja (12) u smer okretanja ➊ i pomerajte površinsko glodalo u najvišu poziciju.

Pri većim dubinama glodanja trebalo bi preduzeti više radnih zahvata sa malim skidanjem opiljaka. Pomoću graničnika za stepen (8) možete rasporediti postupak glodanja na više stepena. Za to podesite željenu dubinu glodanja sa najnižim stepenom stepenastog graničnika i za prve zahvate najpre birajte više stepene.

Posle probnog glodanja obrtanjem obrtnog dugmeta (16) možete da podesite dubinu glodanja tačno na željenu dimenziju; obrćite u smeru kretanja kazaljki na satu za povećanje dubine glodanja, obrćite suprotno od smera kretanja kazaljke na satu za smanjenje dubine glodanja. Pritom, skala (15) služi za orijentaciju. Jedan obrtaj odgovara putu pomeranja od 1,5 mm, jedan od podeoka na donjoj ivici skale (15) odgovara promeni puta pomeranja za 0,1 mm. Maksimalan put pomeranja iznosi ±16 mm.