# Damm-/spånutsugning

Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Beröring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller personer som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ek eller bok anses vara cancerogena, speciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för träbehandling (kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får bearbeta asbesthaltigt material.

- Använd om möjligt en för materialet lämplig dammutsugning.
- Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
- Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbetat material.

- Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan lätt självantändas.

##

Utsugsadaptern (23) kan monteras med slangkopplingen framåt eller bakåt.

Vid isatt kopierhylsadapter (34) behöver du eventuellt montera kopierhylsadaptern med 180° vridning för att utsugsadaptern (23) inte ska beröra upplåsningsspaken (36).

Fäst utsugsadaptern (23) med de 2 gängskruvarna (24) på fotplattan (5).

För att garantera ett optimalt utsug måste utsugsadaptern (23) rengöras regelbundet.

##

Utsugsadaptern (26) kan monteras med slangkopplingen framåt eller bakåt.

Med isatt kopierhylsadapter (34) fäster du utsugsadaptern (26) med de två räfflade skruvarna (24) på fotplattan (5). Vid användning utan kopierhylsadapter (34) monterar du först mellanringen (27) på utsugsadaptern (26) som på bilden.

##

Sätt en utsugsslang (Ø 35 mm) (25) (tillbehör) på den monterade utsugsadaptern. Anslut utsugsslangen (25) till en dammsugare (tillbehör).

Elverktyget kan anslutas direkt till uttaget på en universalsug från Bosch med fjärrstartsanordning. Denna startas automatiskt vid påslagning av elverktyget.

Dammsugaren måste vara lämplig för det material som ska bearbetas.

Använd en specialsug för att suga hälsovådligt och cancerframkallande eller torrt damm.