# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.

(1) | Handgriff rechts (isolierte Grifffläche)
(2) | Spindel-Arretiertaste
(3) | Spanschutz
(4) | Flügelschraube für Parallelanschlag-Führungsstangen (2x)
(5) | Grundplatte
(6) | Gleitplatte
(7) | Aufnahme für Parallelanschlag-Führungsstangen
(8) | Stufenanschlag
(9) | Flügelschraube für Tiefenanschlageinstellung
(10) | Schieber mit Indexmarke
(11) | Handgriff links (isolierte Grifffläche)
(12) | Spannhebel für Frästiefenarretierung
(13) | Skala Frästiefeneinstellung
(14) | Tiefenanschlag
(15) | Skala Frästiefen-Feineinstellung
(16) | Drehknopf für Frästiefen-Feineinstellung (Taucheinheit)
(17) | Stellrad Drehzahlvorwahl
(18) | Fräser A)
(19) | Ein-/Ausschalter
(20) | Feststell- und Entsperrtaste für Ein-/Ausschalter
(21) | Gabelschlüssel (17 mm, 24 mm)
(22) | Überwurfmutter mit Spannzange
(23) | Absaugadapter (Taucheinheit)
(24) | Rändelschraube für Absaugadapter (2x)
(25) | Absaugschlauch (Ø 35 mm)A)
(26) | Absaugadapter (Kopiereinheit)A)
(27) | Zwischenring für AbsaugadapterA)
(28) | Parallelanschlag
(29) | Flügelschraube für Parallelanschlag-Grobeinstellung
(30) | Führungsstange für Parallelanschlag
(31) | Drehknopf für Parallelanschlag-Feineinstellung
(32) | Zentrierstift
(33) | Verstellbare Anschlagschiene für Parallelanschlag
(34) | SDS-Kopierhülsenadapter
(35) | Befestigungsschraube für Kopierhülsenadapter (2x)
(36) | Entriegelungshebel für Kopierhülsenadapter
(37) | Kopierhülse
(38) | Taucheinheit
(39) | Befestigungsschraube für Gleitplatte
(40) | ZentrierdornA)
(41) | Absaughaube zur Kantenbearbeitung
(42) | FührungsradA)

A)

  Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.