# Tekniset tiedot

Yläjyrsin |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Nimellisottoteho | W | 2 000
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 10 000–25 000
Kierrosluvun valinta |  | ●
Vakioelektroniikka |  | ●
Pölynpoistoliitäntä |  | ●
Yhteensopivat kiinnitysistukat | mm inch | 8–12 ¼–½
Jyrsintäisku | mm | 80
PainoA) | kg | 6,3
Suojausluokka |  | / II

A)

  Ilman verkkovirtajohtoa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.