# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | مقبض يدوي أيمن (سطح القبض معزول)
(2) | زر تثبيت محور الدوران
(3) | واقية نشارة
(4) | لولب مجنح للقضيبين الدليليين لمصد التوازي (2x)
(5) | صفيحة القاعدة
(6) | اللوح الانزلاقي
(7) | حاضن القضيبين الدليليين لمصد التوازي
(8) | مصد مدرج
(9) | لولب مجنح لضبط محدد العمق
(10) | مزلاج مع علامة دليلية
(11) | مقبض يدوي أيسر (سطح القبض معزول)
(12) | ذراع شد لتثبيت عمق التفريز
(13) | تدريج ضبط عمق التفريز
(14) | محدد العمق
(15) | مقياس ضبط عمق التفريز الدقيق
(16) | مفتاح دوار لضبط عمق الفرز الدقيق (وحدة الغطس)
(17) | طارة ضبط عدد اللفات مسبقًا
(18) | لقمة الفرز A)
(19) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(20) | زر تثبيت وفك إقفال مفتاح التشغيل والإطفاء
(21) | مفتاح هلالي (17 مم، 24 مم)
(22) | صامولة وصل مع ظرف طوقي
(23) | مهايئ الشفط (وحدة الغطس)
(24) | لولب محزز لمهايئ شفط (2x)
(25) | خرطوم الشفط (بقطر 35 مم) A)
(26) | مهايئ النسخ (وحدة النسخ)A)
(27) | حلقة بينية لمهايئ الشفطA)
(28) | مصد التوازي
(29) | لولب مجنح لمصد التوازي للضبط التقريبي لمصد التوازي
(30) | قضيب توجيه لمصد التوازي
(31) | مفتاح دوار للضبط الدقيق لمصد التوازي
(32) | خابور التمركز
(33) | سكة مصادمة قابلة للضبط لمصد التوازي
(34) | مهايئ جلبة النسخ SDS‏
(35) | لولب تثبيت وصلة جلبة النسخ المهايئة (2x)
(36) | ذراع تحرير الإقفال لمهايئ جلبة النسخ
(37) | شبلونة النسخ
(38) | الوحدة الغاطسة
(39) | لولب تثبيت اللوح الانزلاقي
(40) | مسمار التمركزA)
(41) | غطاء شفط لمعالجة الحواف
(42) | بكرة توجيهA)

A)

  إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.