# Nasazení frézy (viz obrázek A)

- Při vkládání a výměně fréz doporučujeme nosit ochranné rukavice.

Podle účelu použití jsou k dispozici frézy v nejrůznějších provedeních a jakostech.

Frézy z vysoce výkonné rychlořezné oceli (HSS) jsou vhodné pro frézování měkkých materiálů, jako např. měkkého dřeva a plastu.

Frézy s břity z tvrdokovu (HM) jsou speciálně vhodné pro tvrdé a abrazivní materiály, jako např. tvrdé dřevo a hliník.

Originální frézy z rozsáhlého programu příslušenství Bosch obdržíte ve specializovaných obchodech.

Používejte pouze bezvadné a čisté frézy.

Používejte pokud možno frézy s průměrem stopky 12 mm.

Frézu můžete vyměnit, když je motor frézky nasazený v zanořovací jednotce/kopírovací jednotce. Doporučujeme ale nástroj měnit při demontovaném motoru frézky.

- Demontujte motor frézky ze zanořovací jednotky/kopírovací jednotky.
- Stiskněte aretační tlačítko vřetena (2) (➊) a držte ho stisknuté. Případně rukou pootočte vřeteno, dokud nezaskočí aretace.
  Aretační tlačítko vřetena (2) ovládejte, jen když je nářadí zastavené.
- Alternativně můžete vřeteno zaaretovat také dalším stranovým klíčem.
- Povolte převlečnou matici (22) stranovým klíčem (21) (velikost 17 mm a 24 mm) otáčením proti směru hodinových ručiček (➋).
- Zasuňte frézu do upínací kleštiny. Stopka frézy musí být zasunutá do upínací kleštiny minimálně 20 mm.
- Utáhněte převlečnou matici (22) stranovým klíčem (21) (velikost 17 mm a 24 mm) otáčením po směru hodinových ručiček. Uvolněte aretační tlačítko vřetena (2), resp. odstraňte další stranový klíč.

- Bez namontovaného kopírovacího pouzdra nepoužívejte frézy s průměrem větším než 50 mm. Tyto frézy nepasují do základní desky.

- Dokud není namontovaná fréza, upínací kleštinu s převlečnou maticí v žádném případě neutahujte. Upínací kleština by se jinak mohla poškodit.