# Tehnilised andmed

Ülafrees |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Nimisisendvõimsus | W | 2000
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min‒1 | 10000–25000
Pöörlemiskiiruse eelvalik |  | ●
Elektrooniline püsikiiruse hoidja |  | ●
Ühendus tolmu väljaimemiseks |  | ●
Ühilduvad kinnitustsangid | mm tolli | 8–12 ¼–½
Freesikorvi tõstekõrgus | mm | 80
KaalA) | kg | 6,3
Kaitseklass |  | / II

A)

  Ilma toitekaablita

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.