# تنظیم عمق فرزکاری (رجوع کنید به تصویر E)

تنظیم عمق فرزکاری باید فقط در صورت خاموش بودن ابزار برقی انجام گیرد.

برای تنظیم تقریبی عمق فرز، طبق موارد زیر اقدام کنید:

- ابزار برقی با تیغه فرز نصب شده را روی قطعه کار قرار دهید.
- اهرم تعیین سطح (8) را روی پایین ترین سطح تنظیم کنید؛ اهرم تعیین سطح به طور محسوس جا می افتد.
- پیچ خروسکی در خط کش تعیین عمق سوراخ (9) را شل کنید، طوری که خط کش تعیین عمق سوراخ (14) آزادانه حرکت کند.
- اهرم قفل کننده برای قفل کردن عمق فرزکاری (12) را در جهت چرخش ➊ فشار دهید و فرز بالا کار را به طور آهسته به سمت پایین هدایت کنید تا فرز (18) با سطح بالایی قطعه کار تماس پیدا کند. اهرم قفل کننده برای قفل کردن عمق فرزکاری (12) را دوباره آزاد کنید تا این عمق تورفتگی تثبیت شود. در صورت لزوم اهرم قفل کننده برای قفل کردن عمق فرزکاری (12) را در جهت چرخش ➋ فشار دهید، تا آن را به صورت نهایی تثبیت کنید.
- خط کش تعیین عمق سوراخ (14) را به سمت پایین فشار دهید تا روی اهرم تعیین سطح (8) قرار بگیرد. کشویی را با علامت شاخص (10) روی موقعیت 0 در درجه بندی عمق فرزکاری (13) قرار دهید.
- خط کش تعیین عمق سوراخ (14) را روی عمق فرزکاری دلخواه قرار دهید و پیچ خروسکی روی خط کش تعیین عمق سوراخ (9) را محکم کنید. به این نکته توجه داشته باشید که کشویی با علامت شاخص (10) را دیگر تغییر ندهید .
- اهرم قفل کننده برای قفل کردن عمق فرزکاری (12) را در جهت چرخش ➊ فشار دهید و فرز بالا کار را به بالاترین موقعیت هدایت کنید.

در مورد عمق های زیادتر باید مراحل کاری بیشتری را با برداشت تراشه کمتر اجرا کنید. به کمک اهرم تعیین سطح (8) می توانید مرحله فرزکاری را به سطوح بیشتری تقسیم کنید. بدین منظور، عمق فرزکاری دلخواه را روی پایین ترین سطح اهرم تعیین سطح تنظیم کنید و برای اولین مرحله کاری، ابتدا بالاترین سطح را انتخاب نمایید.

پس از یک مرحله فرزکاری آزمایشی می توانید با چرخاندن دکمه چرخشی (16) عمق فرز را دقیقاً به اندازه دلخواه تنظیم کنید؛ جهت افزایش عمق فرز، دکمه را در جهت حرکت عقربه ساعت و برای کاهش عمق فرز، آن را خلاف جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید. درجه بندی (15)، در این حالت نقش جهت یابی را ایفا می کند. هر چرخش برابر است با مسیر تنظیم به اندازه ‎1,5 mm‎، یکی از خطوط مقیاس روی لبه بالای درجه بندی (15) برابر است با تغییر مسیر تنظیم حدود ‎0,1 mm‎. حداکثر مسیر تنظیم به میزان ‎±16 mm‎ است.