# Indicações de segurança para tupias e minitupias

- Segure a ferramenta elétrica somente pelas superfícies de manuseio isoladas, uma vez que o cortador pode entrar em contato com seu próprio fio elétrico. Cortar um fio energizado pode tornar "vivas" as partes metálicas expostas da ferramenta elétrica e pode causar choque elétrico ao operador.

- Use grampos ou outra forma prática para fixar e suportar a peça de trabalho em uma plataforma estável. Segurar a peça com sua mão ou contra seu corpo a deixará instável e poderá levar à perda de controle.

- O número de rotações permitido do moinho tem de ser pelo menos tão elevado como o número de rotações máximo indicado na ferramenta elétrica. Moinhos que girem mais rápido do que permitido, podem quebrar e serem atirados para longe.

- Fresas ou outros acessórios têm de encaixar de forma precisa no veio de trabalho (pinça de aperto) de sua ferramenta elétrica. Os acessórios acopláveis que não encaixam de forma precisa no veio de trabalho da ferramenta elétrica não rodam uniformemente, vibram muito fortemente e podem levar à perda de controle.

- Só conduzir a ferramenta elétrica no sentido da peça a ser trabalhada quando estiver ligada. Caso contrário há risco de um contragolpe, se a ferramenta de aplicação se enganchar na peça a ser trabalhada.

- Não coloque as mãos na área de fresagem nem na fresa. Segure o punho adicional com a outra mão. Se as mãos estiverem segurando a tupia, não poderão ser feridas pela fresa.

- Nunca passe a tupia por cima de objetos de metal, pregos ou parafusos. A fresa pode ficar danificada e levar a elevadas vibrações.

- Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consultar a companhia elétrica local. O contato com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar a explosões. A penetração em um cano de água causa danos materiais ou pode provocar um choque elétrico.

- Não utilize fresas embotadas ou danificadas. Fresas embotadas ou danificadas aumentam a fricção, podem emperrar e originam desequilíbrio.

- Espere a ferramenta elétrica parar completamente, antes de depositá‑la. O acessório acoplável pode emperrar e levar à perda de con‌trole sobre a ferramenta elétrica.

- Durante o trabalho, segure a ferramenta elétrica com as duas mãos e providencie uma estabilidade segura. A ferramenta elétrica se deixa conduzir de forma segura com as duas mãos.