# Технички податоци

Површинска глодалка |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Номинална јачина | W | 2000
Број на вртежи во празен од | min-1 | 10000–25000
Одредување на број на вртежи |  | ●
Константна електроника |  | ●
Приклучок за всисувачот за прав |  | ●
Компатибилни затезни чаури | mm инчи | 8–12 ¼–½
Подигање на корпата на глодалката | mm | 80
ТежинаA) | kg | 6,3
Класа на заштита |  | / II

A)

  Без струен кабел

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.