# Пускане в експлоатация

##

С потенциометъра за предварителен избор на скоростта на въртене (17) можете да изменяте скоростта на въртене съобразно конкретната дейност също и по време на работа.

1−2 | ниска скорост на въртене
3−4 | средна скорост на въртене
5−6 | висока скорост на въртене

Посочените в таблицата стойности са ориентировъчни. Необходимата скорост на въртене зависи от обработвания материал и конкретните работни условия и се определя най-точно чрез изпробване на практика.

Материал | Диаметър на фрезера [mm] | Позиция на потенциометъра
--- | --- | ---
Твърда дървесина (бук) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Мека дървесина (бор) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Шперплат | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Пластмаси | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Алуминий | 4–15 16–40 | 1–2 1

След продължителна работа с ниска честота на вибрациите трябва да охладите електроинстру‌мента, като го оставите да работи на празен ход прибл. 3 минути с максимална честота на вибрациите.

##

Преди включване настройте дълбочината на фрезоване.

За включване на електроинструмента натиснете леко бутона за фиксиране и отблокиране за пусковия прекъсвач (20), след това натиснете пусковия прекъсвач (19) и го задръжте натиснат.

За фиксиране на електроинструмента включете електроинструмента и натиснете бутона за фиксиране и отблокиране за пусковия прекъсвач (20). Първо отпуснете пусковия прекъсвач (19) и след това отпуснете бутона за фиксиране и отблокиране за пусковия прекъсвач (20).

За изключване на електроинструмента отпуснете пусковия прекъсвач (19), съответно ако е застопорен с бутона (20), първо натиснете краткотрайно и след това отпуснете пусковия прекъсвач (19).

##

Електронен модул поддържа скоростта на въртене на празен ход и под натоварване практически постоянна, с което осигурява постоянно добра производителност.

##

Електронно управление за плавно включване ограничава въртящия момент при стартиране и увеличава дълготрайността на електродвигателя.