# Puesta en marcha

##

Con la rueda preselectora de revoluciones (17) puede preseleccionar el número de revoluciones necesario también durante el servicio.

1–2 | bajo número de revoluciones
3–4 | mediano número de revoluciones
5–6 | alto número de revoluciones

Los valores en la tabla son solamente orientativos. El número de revoluciones necesario depende del material y las condiciones de trabajo, y se puede determinar por medio de un ensayo práctico.

Material | Diámetro de la fresa [mm] | Posición rueda de ajuste
--- | --- | ---
Madera dura (haya) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Madera blanda (pino) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Tableros de aglomerado de madera | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plásticos | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Aluminio | 4–15 16–40 | 1–2 1

Tras un trabajo prolongado a bajas revoluciones, debería dejar funcionar la herramienta eléctrica durante aprox. 3 minutos con el máximo número de revoluciones en vacío para el enfriamiento.

##

Antes de la conexión, ajuste la profundidad de fresado.

Para encender la herramienta eléctrica, pulse ligeramente la tecla de fijación y bloqueo para el interruptor de conexión/desconexión (20), luego pulse el interruptor de conexión/desconexión (19) y manténgalo pulsado.

Para fijar la herramienta eléctrica, enciéndala y pulse la tecla de fijación y bloqueo para el interruptor de conexión/desconexión (20). Primero, suelte el interruptor de conexión/desconexión (19) y, a continuación, la tecla de fijación y bloqueo para el interruptor de conexión/desconexión (20).

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (19) o si está bloqueado con la tecla de enclavamiento (20), presione brevemente el interruptor de conexión/desconexión (19) y luego suéltelo.

##

La electrónica constante mantiene prácticamente constantes las revoluciones, independientemente de la carga, y asegura un rendimiento de trabajo uniforme.

##

El arranque suave reduce el par obtenido en el momento del arranque e incrementa la vida útil del motor.