# 사용 방법

- 루터 비트가 충격이나 타격을 받지 않도록 주의하십시오.

##

- 루팅 작업은 항상 루터 비트 (18) 가 회전하는 반대 방향으로 진행해야 합니다(역회전). 루터 비트의 회전 방향과 같은 방향으로 루팅 작업을 하면(정회전), 전동공구가 작업자의 손에서 빠져 나갈 수 있습니다.

### 플런지 유닛을 이용한 루팅 작업

원하는 루팅 깊이로 조정하십시오.

루터 비트를 끼운 전동공구를 작업하려는 작업물에 올려 놓은 후 전동공구를 켜십시오.

플런지 기능용 잠금 해제 레버 를 아래쪽으로 누른 후 루터를 천천히 아래쪽으로 당겨 주면서 설정된 루팅 깊이가 맞춰지게 하십시오. 잠금 해제 레버 에서 다시 손을 떼어 플런지 깊이를 고정하십시오.

일정한 속도로 밀면서 루팅 작업을 하십시오.

루팅 작업을 종료한 후에는 루터가 가장 위쪽 위치로 가게 하십시오.

루팅 작업을 마치고 나서 전동공구의 스위치를 끄십시오.

### 복사 장치를 이용한 루팅 작업

원하는 루팅 깊이로 조정하십시오.

전동공구의 스위치를 켠 다음, 작업하려는 위치에 가까이 대십시오.

일정한 속도로 밀면서 루팅 작업을 하십시오.

그리고 나서 전동공구의 스위치를 끄십시오.

- 루터 비트가 완전히 정지할 때까지 전동공구를 내려놓지 마십시오. 잔여 회전하는 비트로 인해 부상을 입을 수 있습니다.

##

크기가 큰 작업물을 가공(예: 슬롯팅)할 때는 판자나 길쭉한 나무 조각을 보조 스토퍼로 작업물에 고정한 다음 다기능 루터를 이러한 보조 스토퍼를 따라 움직이면 됩니다. 플런지 유닛 (38) 을 사용할 때 가이드 판의 평평한 면에서 다기능 루터를 보조 스토퍼를 따라 움직이십시오.

##

평행 조절자 없이 엣지 또는 형상 루팅 작업을 할 때는 루터 비트에 파일럿 베어링이나 볼 베어링이 있어야 합니다.

전동공구의 스위치를 켠 상태에서, 루터 비트의 파일럿 베어링이나 볼 베어링이 작업물 모서리에 닿을 때까지 전동공구를 옆에서 부터 작업물 가까이 접근합니다.

작업물 모서리를 따라 전동공구를 움직여 작업하십시오. 이때 직각을 이루어 움직여야 합니다. 지나치게 압력을 가하면 작업물 모서리가 손상될 수 있습니다.

##

평행 조절자 (28) 를 가이드 로드 (30) 를 사용해서 베이스 플레이트 (5) 안으로 밀어 넣고, 이를 요구되는 치수에 맞게 날개 나사 (4) 로 조이십시오.

날개 나사 (29) 를 이용해 길이에 맞춰 평행 가이드를 추가 설정할 수 있습니다.

양쪽 날개 나사 (29) 를 푼 후 회전 버튼 (31) 으로 길이를 미세 조정할 수 있습니다. 한 바퀴를 돌리면 조정 거리가 2.0 mm씩 변하게 되며, 회전 버튼 (31) 에 있는 눈금선 하나의 값은 조정 거리가 0.1 mm씩 변경됨을 의미합니다. 이때 센터링 핀 (32) 의 끝이 소재 표면에 맞물려 있는지 확인하십시오.

펜스 (33) 를 이용해 평행 조절자가 닿는 접촉면을 변경할 수 있습니다.

전동공구의 스위치를 켠 상태에서 작업물 모서리를 따라 일정한 속도로 평행 조절자에 측면 압력을 가하면서 움직입니다.

##

그림에 나와있는 것처럼 가이드 휠 (42) 을 조립하십시오.

가이드 휠을 플레이트의 곡선 가장자리에 놓으십시오.

##

가이드 부싱 (37) 을 이용하여 형판 또는 본의 윤곽을 작업물로 옮길 수 있습니다.

형판과 본의 두께에 따라 적당한 가이드 부싱을 선택하십시오. 가이드 부싱이 돌출되어 있으므로 형판의 두께는 최소 8 mm 이상이어야 합니다.

가이드 부싱 (37) 을 사용하려면 미리 SDS 가이드 부싱 어댑터 (34) 를 가이드 판 (6) 에 삽입해야 합니다.

가이드 부싱 어댑터 (34) 를 위쪽으로부터 가이드 판 (6) 위에 올리고 2개의 고정 나사 (35) 로 조이십시오. 가이드 부싱 어댑터용 잠금 해제 레버 (36) 가 자유롭게 움직이는지 확인하십시오.

잠금 해제 레버 (36) 를 화살표 방향으로 밀고 가이드 부싱 (37) 을 아래쪽으로부터 SDS 가이드 부싱 어댑터 (34) 안에 끼우십시오. 이때 코딩 캠이 가이드 부싱 (37) 의 홈에 맞물려 잠기는 것이 느껴져야 합니다.

루터 비트 중심과 가이드 부싱 가장자리 사이의 간격을 확인하십시오 참조 베이스 플레이트의 중심 설정(그림 N 참조).

- 루터 비트의 직경이 가이드 부싱의 내부 직경보다 작은 것을 선택하십시오.

### 루팅 작업

지침: 루터 비트 (18) 는 항상 밑판 (5) 에 돌출되어 나와 있음을 염두에 두십시오. 형판이나 작업물이 손상되지 않도록 하십시오.

전원이 켜진 전동공구를 가이드 부싱 (37) 을 이용해서 형판에 갖다 대십시오.

플런지 유닛 (38) 을 사용하는 경우: 플런지 기능용 잠금 해제 레버 를 아래쪽으로 누른 후 루터를 천천히 아래쪽으로 당겨 주면서 설정된 루팅 깊이가 맞춰지게 하십시오. 잠금 해제 레버 에서 다시 손을 떼어 플런지 깊이를 고정하십시오.

돌출된 가이드 부싱 (37) 을 이용해 전동공구를 옆으로 누르면서 형판을 따라 이동시키십시오.

##

루터 비트 중심과 가이드 부싱 가장자리 사이의 간격을 일정하게 유지하기 위해서 경우에 따라 가이드 부싱 (37) 과 가이드 판 (6) 의 중심을 서로 맞춰야 합니다.

플런지 유닛 (38) 을 사용하는 경우: 플런지 기능용 잠금 해제 레버 를 아래쪽으로 누른 후 루터를 천천히 아래쪽으로 당겨 주면서 설정된 루팅 깊이가 맞춰지게 하십시오. 잠금 해제 레버 에서 다시 손을 떼어 플런지 깊이를 고정하십시오.

고정 나사 (39) 를 약 2 번 정도 돌려서 가이드 판 (6) 이 자유롭게 움직이도록 하십시오.

센터링 핀 (40) 을 그림과 같이 툴 홀더 안에 삽입하십시오. 콜렛 너트를 손으로 조여 센터링 핀이 자유롭게 움직일 수 있도록 하십시오.

가이드 판 (6) 을 가볍게 밀어서 센터링 핀 (40) 과 가이드 부싱 (37) 을 정렬하십시오.

고정 나사 (39) 를 다시 조이십시오.

센터링 핀 (40) 을 툴 홀더에서 제거하십시오.

플런지 유닛 (38) 을 사용하는 경우: 플런지 기능용 잠금 해제 레버 를 누르고 루터를 상단 위치로 이동시키십시오.

##

흡입 후드 (41) 를 이용하여 가장자리를 가공할 수도 있습니다.

흡입 후드 (41) 를 2개의 나사 를 사용해서 베이스 플레이트 (5) 에 고정하십시오. 흡입 후드 (41) 는 그림과 같이 3개의 다른 위치에 고정할 수 있습니다.

매끄러운 평면 가공을 위해서는 흡입 후드를 다시 분리하십시오.

FSN-OFA 어댑터(1 600 Z00 00G)를 사용하십시오.