# Indicações de trabalho

- Proteja a tupia contra impactos e choques.

##

- O avanço de fresagem tem de ocorrer sempre no sentido oposto ao da fresa (18). Ao fresar no mesmo sentido, a ferramenta elétrica pode ser puxada das mãos.

### Fresar com unidade de imersão

Ajuste a profundidade de fresagem desejada Ajustar a profundidade de fresagem.

Coloque a ferramenta elétrica com a fresa montada sobre a peça a ser trabalhada e ligue a ferramenta elétrica.

Pressione a alavanca de desbloqueio para a função de imersão para baixo e desloque a tupia lentamente para baixo, até que a profundidade de fresagem ajustada seja alcançada. Solte novamente a alavanca de desbloqueio , para fixar essa profundidade de imersão.

Execute a operação de fresagem com um avanço uniforme.

Depois de terminada a operação de fresagem, desloque a tupia de volta para a posição superior.

Depois de fresar, desligue a ferramenta elétrica.

### Fresar com unidade copiadora

Ajuste a profundidade de fresagem desejada Ajustar a profundidade de fresagem.

Ligue a ferramenta elétrica e aproxime-a do local a processar.

Execute a operação de fresagem com um avanço uniforme.

Desligue a ferramenta elétrica.

- Nunca deposite a ferramenta elétrica, antes de a fresa estar completamente parada. Ferramentas de trabalho em funcionamento de inércia podem causar lesões.

##

Para processar peças maiores, por ex. ao fresar ranhuras, pode fixar uma tábua ou ripa, como limitador auxiliar, à peça e conduzir a fresadora multifuncional ao longo do limitador auxiliar. Ao usar a unidade de imersão (38) desloque a fresadora multifuncional do lado achatado da placa deslizante ao longo do limitador auxiliar.

##

Ao fresar arestas e formas sem limitador paralelo, a tupia tem de estar equipada com uma lingueta guia ou um rolamento.

Desloque a ferramenta elétrica, a partir da parte lateral, para a peça, até que a lingueta guia ou o rolamento da fresa ficar junto à aresta da peça a ser trabalhada.

Desloque a ferramenta elétrica ao longo da aresta da peça. Assegure um apoio correto. Uma pressão demasiado elevada pode danificar a aresta da peça.

##

Empurre a guia paralela (28) com as barras de guia (30) para a placa de base (5) e aperte-a com os parafusos de orelhas (4) de acordo com a medida necessária.

Com os parafusos borboleta (29) pode ajustar o limitador paralelo no sentido do comprimento.

Com o botão giratório (31) pode ajustar o comprimento com precisão depois de soltar o parafuso borboleta (29). Uma volta corresponde a um curso de deslocamento de 2,0 mm, uma das marcas de divisão no botão giratório (31) corresponde a uma alteração do curso de deslocamento de aprox. 0,1 mm. Certifique-se de que a ponta da cavilha de centrar (32) encaixa na superfície do material.

Com a ajuda do trilho limitador (33) pode alterar a superfície de contato efetiva do limitador paralelo.

Desloque a ferramenta elétrica ligada com avanço uniforme e pressão lateral sobre a guia paralela ao longo da aresta da peça.

##

Monte a roda guia (42), da forma ilustrada na figura.

Coloque a roda guia na borda da curva de uma placa.

##

Com a ajuda da manga de copiar (37) pode transferir contornos de modelos ou moldes para as peças.

Selecione em função da espessura do molde a manga de copiar adequada. Devido à altura saliente da manga de copiar, o molde tem de ter pelo menos 8 mm de espessura 8 mm.

Para usar a manga de copiar (37) é preciso colocar primeiro o adaptador da manga de copiar SDS (34) na placa deslizante (6).

Coloque o adaptador da manga de copiar (34) de cima sobre a placa deslizante (6) e aperte-o com os 2 parafusos de fixação (35). Certifique-se de que a alavanca de desbloqueio para o adaptador da manga de copiar (36) se pode mover livremente.

Desloque a alavanca de desbloqueio (36) no sentido da seta e coloque a manga de copiar (37) a partir de baixo na placa de base (34). No processo, os cames de codificação têm de engatar de forma perceptível nos entalhes da manga de copiar (37).

Verifique a distância entre o centro da fresa e o rebordo da manga da cópia ver Centrar a paca de base (ver figura N).

- Selecione um diâmetro da fresa mais pequeno do que o diâmetro interior da manga de copiar.

### Operação de fresagem

Nota: Verifique se a fresa (18) está sempre saliente da placa base (5). Não danifique o molde ou a peça a ser trabalhada.

Aproxime a ferramenta elétrica ligada com a manga de copiar (37) ao molde.

Ao usar a unidade de imersão (38): pressione a alavanca de desbloqueio para a função de imersão para baixo e desloque a tupia lentamente para baixo, até que a profundidade de fresagem ajustada seja alcançada. Solte novamente a alavanca de desbloqueio , para fixar essa profundidade de imersão.

Desloque a ferramenta elétrica com a manga de copiar (37) saliente com pressão lateral ao longo do molde.

##

Para que a distância do centro da fresa e do rebordo da manga de copiar seja igual em todo o lado, a manga de copiar (37) e a placa deslizante (6) têm de estar, se necessário, centradas entre elas.

Ao usar a unidade de imersão (38): pressione a alavanca de desbloqueio para a função de imersão para baixo e desloque a tupia lentamente para baixo, até que a profundidade de fresagem ajustada seja alcançada. Solte novamente a alavanca de desbloqueio , para fixar essa profundidade de imersão.

Solte os parafusos de fixação (39) cerca de 2 voltas, para que a placa deslizante (6) possa se mover livremente.

Coloque o punção de centragem (40) como ilustrado na figura no encabadouro. Aperte a porca de capa manualmente para que o punção de centragem ainda possa se mover livremente.

Alinhe o punção de centragem (40) e a manga de copiar (37) movendo levemente a placa deslizante (6).

Aperte novamente o parafuso de fixação (39).

Retire o punção de centragem (40) do encabadouro.

Ao usar a unidade de imersão (38): pressione a alavanca de desbloqueio para a função de imersão e coloque a tupia de novo na posição mais alta.

##

Para o processamento de arestas, pode usar adicionalmente a tampa de aspiração (41).

Fixe a tampa do aspirador (41) com os 2 parafusos à placa de base (5). A tampa de aspiração (41) pode ser fixada em 3 posições diferentes, conforme ilustrado na figura.

Volte a retirar a tampa de aspiração para processar superfícies planas lisas.

Use o adaptador FSN-OFA (1 600 Z00 00G).