# Arbeidshenvisninger

- Beskytt fresen mot støt og slag.

##

- Fresingen må alltid utføres mot fresens rotasjonsretning (18) (fresing i motsatt retning). Hvis du freser i rotasjonsretningen, (fresing i samme retning), kan du miste elektroverktøyet.

### Frese med dykkenheten

Still inn ønsket fresedybde.

Sett elektroverktøyet med montert freseverktøy på arbeidsstykket som skal bearbeides og slå på elektroverktøyet.

Trykk ned utløserspaken for dykkfunksjonen , og før overfresen langsomt ned til innstilt fresedybde er nådd. Slipp utløserspaken igjen for å fiksere denne innstikksdybden.

Utfør fresingen med jevn hastighet.

Før overfresen tilbake til øverste posisjon etter fresingen.

Slå av elektroverktøyet etter fresing.

### Frese med kopieringsenheten

Still inn ønsket fresedybde.

Slå på elektroverktøyet, og før det mot stedet som skal bearbeides.

Utfør fresingen med jevn hastighet.

Slå av elektroverktøyet.

- Legg aldri elektroverktøyet ned før fresen er helt stanset. Innsatsverktøy som fortsetter å gå kan forårsake skader.

##

Ved bearbeiding av større emner, for eksempel sporfresing, kan du feste en planke eller en list som begrensningshjelp på emnet og føre multifunksjonsfresen langs begrensningshjelpen. Når du bruker dykkenheten (38), fører du multifunksjonsfresen langs den flate siden av glideplaten på begrensningshjelpen.

##

Ved kant- eller formfresing uten parallellanlegg må fresen være utstyrt med en styretapp eller et kulelager.

Før elektroverktøyet som er slått på, mot emnet fra siden helt til styretappen eller kulelageret til fresen ligger inntil emnekanten som skal bearbeides.

Før elektroverktøyet langs emnekanten. Pass på at det ligger vinkelrett. For stort trykk kan skade kanten på emnet.

##

Skyv parallellanlegget (28) med føringsstengene (30) inn i grunnplaten (5), og skru det fast med skruene (4) i samsvar med det nødvendige målet.

Med vingeskruene (29) kan du i tillegg stille inn lengden på parallellanlegget.

Med skruknappen (31) kan du finjustere lengden etter at du har løsnet de to vingeskruene (29). En omdreining tilsvarer en justering på 2,0 mm, og en av delstrekene på skruknappen (31) tilsvarer en endring av justeringen på 0,1 mm. Pass på at spissen på sentreringsstiften (32) festes i materialoverflaten.

Ved hjelp av anleggsskinnen (33) kan du endre den effektive anleggsflaten til parallellanlegget.

Før elektroverktøyet som er slått på, langs emnekanten med jevn hastighet og trykk mot siden på parallellanlegget.

##

Monter styrehjulet (42) slik det vises på bildet.

Plasser styrehjulet på den buede kanten av en plate.

##

Ved hjelp av kopieringshylsen (37) kan du overføre omriss fra maler eller sjablonger til emner.

Velg egnet kopieringshylse avhengig av tykkelsen på sjablongen eller malen. På grunn av kopieringshylsens utstikkende høyde må sjablongen ha en minimumstykkelse på 8 mm.

Før kopieringshylsen (37) brukes, må SDS-kopieringshylseadapteren (34) settes inn i glideplaten (6).

Sett kopieringshylseadapteren (34) på glideflaten (6) ovenfra, og skru den fast med de 2 festeskruene (35). Pass på at utløserspaken for kopieringshylseadapteren (36) er fritt bevegelig.

Skyv utløserspaken (36) i pilretningen, og sett kopieringshylsen (37) i SDS-kopieringshylseadapteren (34) fra undersiden. Kodeknastene må da gå merkbart i lås i utsparingene til kopieringshylsen (37).

Kontroller avstanden fra midten av fresen til kanten på kopieringshylsen se Sentrere grunnplaten (se bilde N).

- Velg en fresdiameter som er mindre enn den indre diameteren til kopieringshylsen.

### Fresing

Merknad: Ta hensyn til at fresen (18) alltid stikker ut av grunnplaten (5). Pass på at du ikke skader sjablongen eller emnet.

Før det innkoblede elektroverktøyet med kopieringshylsen (37) mot malen.

Når dykkenheten (38) brukes: Trykk utløserspaken for dykkfunksjonen ned, og før overfresen langsomt ned til den innstilte fresedybden er nådd. Slipp utløserspaken igjen for å fiksere denne innstikksdybden.

Før elektroverktøyet med kopieringshylsen (37) som stikker ut, langs malen med trykk fra siden.

##

For at avstanden mellom midten av fresen og kanten på kopieringshylsen skal være lik overalt kan kopieringshylsen (37) og glideplaten (6) om nødvendig sentreres i forhold til hverandre.

Når dykkenheten (38) brukes: Trykk utløserspaken for dykkfunksjonen ned, og før overfresen langsomt ned til den innstilte fresedybden er nådd. Slipp utløserspaken igjen for å fiksere denne innstikksdybden.

Løsne festeskruene (39) ca. 2 omdreininger, slik at glideplaten (6) er fritt bevegelig.

Sett sentreringsdoren (40) i verktøyholderen som vist på bildet. Stram overfalsmutteren for hånd. Sentreringsdoren skal fortsatt være fritt bevegelig.

Still inn sentreringsdoren (40) og kopieringshylsen (37) etter hverandre ved å flytte litt på glideplaten (6).

Stram festeskruene (39) igjen.

Fjern sentreringsdoren (40) fra verktøyholderen.

Når dykkenheten (38) brukes: Trykk utløserspaken for dykkfunksjonen ned, og før overfresen tilbake til den øverste posisjonen.

##

For bearbeiding av kanter kan du i tillegg bruke avsugshetten (41).

Fest avsugshetten (41) med de 2 skruene på grunnplaten (5). Avsugshetten (41) kan festes i 3 forskjellige posisjoner, som vist på bildet.

For bearbeiding av glatte, plane flater tar du av avsugshetten igjen.

Bruk FSN-OFA-adapteren (1 600 Z00 00G).