# Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.
Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, produtos de proteção da madeira). Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível deverá usar um dispositivo de aspiração de pó apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

- Evite a acumulação de pó no local de trabalho. Pós podem entrar levemente em ignição.

##

O adaptador de aspiração (23) pode ser montado com a união de mangueira para a frente ou para trás.

Com o adaptador da manga de copiar (34) inserido tem de montar, se necessário, o adaptador da manga de copiar rodado em 180°, para que o adaptador de aspiração (23) não toque na alavanca de desbloqueio (36).

Fixe o adaptador de aspiração (23) com os 2 parafusos serrilhados (24) na placa de base (5).

Para assegurar uma aspiração otimizada, é necessário que o adaptador de aspiração (23) seja limpo em intervalos regulares.

##

O adaptador de aspiração (26) pode ser montado com a união de mangueira para a frente ou para trás.

Com o adaptador da manga de copiar (34) inserido, fixe o adaptador de aspiração (26) com 2 parafusos serrilhados (24) à placa de base (5). Na utilização sem adaptador da manga de copiar (34) monte o anel intermédio (27) no adaptador de aspiração (26), como ilustrado na figuras.

##

Insira uma mangueira de aspiração (Ø 35 mm) (25) (acessório) no adaptador de aspiração montado. Ligue a mangueira de aspiração (25) a um aspirador (acessório).

A ferramenta elétrica pode ser ligada diretamente a uma tomada de um aspirador universal Bosch com dispositivo de arranque remoto. Este é iniciado automaticamente quando se liga a ferramenta elétrica.

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar pó que seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.