# Wskazówki dotyczące pracy

- Frezy należy chronić przed upadkiem i udarami.

##

- Frezować należy w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów frezu (18) (frezowanie przeciwbieżne). Podczas frezowania zgodnego z kierunkiem obrotów frezu (frezowanie współbieżne) może dojść do wyrwania elektronarzędzia z ręki.

### Frezowanie z modułem górnowrzecionowym

Ustawić żądaną głębokość frezowania.

Ustawić elektronarzędzie z zamontowanym frezem na obrabianym elemencie i uruchomić elektronarzędzie.

Przesunąć dźwignię odblokowującą funkcję frezowania górnowrzecionowego w dół i powoli przesunąć frezarkę górnowrzecionową do dołu aż do osiągnięcia ustawionej głębokości frezowania. Ponownie zwolnić dźwignię odblokowującą , aby zablokować głębokość zagłębienia.

Frezować, wymuszając równomierny posuw.

Po zakończeniu frezowania frezarkę górnowrzecionową należy ponownie ustawić w najwyższej pozycji.

Po zakończeniu frezowania należy wyłączyć elektronarzędzie.

### Frezowanie z modułem kopiującym

Ustawić żądaną głębokość frezowania.

Włączyć elektronarzędzie i przyłożyć w miejscu przeznaczonym do obróbki.

Frezować, wymuszając równomierny posuw.

Wyłączyć elektronarzędzie.

- Nigdy nie wolno odkładać elektronarzędzia przed całkowitym zatrzymaniem się frezu. Poruszające się siłą inercji narzędzia robocze mogą spowodować obrażenia.

##

W celu obróbki większych elementów, np. podczas frezowania wpustów, można użyć deski lub listwy zamocowanej do obrabianego elementu, jako prowadnicy pomocniczej, i prowadzić frezarkę uniwersalną wzdłuż prowadnicy pomocniczej. Przy zastosowaniu modułu górnowrzecionowego (38) należy prowadzić frezarkę uniwersalną przy spłaszczonym boku płyty ślizgowej wzdłuż prowadnicy pomocniczej.

##

Przy frezowaniu krawędzi lub przy frezowaniu kształtowym bez zastosowania prowadnicy równoległej, należy stosować frezy z trzpieniem prowadzącym lub łożyskiem kulkowym.

Uruchomione uprzednio elektronarzędzie dosunąć z boku do obrabianego przedmiotu i zagłębiać frez w materiale, aż do momentu oparcia się czopu prowadzącego lub łożyska kulkowego frezu o krawędź obrabianego przedmiotu.

Elektronarzędzie należy prowadzić wzdłuż krawędzi obrabianego przedmiotu, zwracając przy tym uwagę na jego prostopadłe położenie. Zbyt duża siła nacisku może spowodować uszkodzenie krawędzi przedmiotu.

##

Prowadnicę równoległą (28) wraz z drążkami prowadzącymi (30) wsunąć do podstawy (5) i zamocować ją za pomocą śrub (4) odpowiednio do wymiaru.

Za pomocą śrub motylkowych (29) można dodatkowo wyregulować długość prowadnicy równoległej.

Za pomocą pokrętła (31), po poluzowaniu obu śrub motylkowych (29) można dokładniej wyregulować długość. Jeden obrót odpowiada zmianie nastawy o 2,0 mm, każda z kresek na pokrętle (31) odpowiada zmianie nastawy o 0,1 mm. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wierzchołek trzpienia centrującego (32) wszedł w powierzchnię obrabianego elementu.

Za pomocą szyny oporowej (33) można zmienić faktyczną powierzchnię przyłożenia prowadnicy równoległej.

Włączone elektronarzędzie prowadzić z lekkim bocznym dociskiem na prowadnicę równoległą wzdłuż krawędzi obrabianego przedmiotu, zachowując przy tym równomierny posuw.

##

Zamontować koło prowadzące (42), tak jak to pokazano na rysunku.

Przyłożyć koło prowadzące do zaokrąglonej krawędzi płyty.

##

Za pomocą bolca kopiującego (37) można przenosić kontury z wzorców lub szablonów na obrabiany element.

Wybrać odpowiedni bolec kopiujący, kierując się grubością szablonu lub wzorca. Ze względu na wysokość bolca kopiującego (bolec wystaje), grubość szablonu powinna wynosić min. 8 mm.

Przed rozpoczęciem pracy z bolcem kopiującym (37) konieczne jest zamontowanie adaptera SDS do bolców kopiujących (34) w płycie ślizgowej (6).

Umieścić adapter bolca kopiującego (34) od góry na płycie ślizgowej (6) i przykręcić go za pomocą 2 śrub mocujących (35). Należy zwrócić przy tym uwagę, aby dźwignia odblokowująca adaptera bolca kopiującego (36) mogła się swobodnie poruszać.

Przesunąć dźwignię odblokowującą (36) w kierunku zgodnym ze strzałką i włożyć bolec kopiujący (37) od dołu w adapter SDS do bolców kopiujących (34). Występy ustalające muszą w wyczuwalny sposób zaskoczyć w otworach bolca kopiującego (37).

Sprawdzić odległość pomiędzy środkiem frezu a krawędzią bolca kopiującego zob. Centrowanie podstawy (zob. rys. N).

- Średnica frezu musi być mniejsza niż średnica wewnętrzna bolca kopiującego.

### Frezowanie

Wskazówka: Należy wziąć pod uwagę, że frez (18) zawsze wystaje nieco poza podstawę (5). Należy uważać, aby nie uszkodzić szablonu ani obrabianego elementu.

Włączone elektronarzędzie wraz z bolcem kopiującym (37) należy prowadzić wzdłuż szablonu.

Praca z zastosowaniem modułu górnowrzecionowego (38): Nacisnąć dźwignię odblokowującą funkcję frezowania górnowrzecionowego w dół i powoli przesunąć frezarkę górnowrzecionową do dołu aż do osiągnięcia ustawionej głębokości frezowania. Ponownie zwolnić dźwignię odblokowującą , aby zablokować głębokość zagłębienia.

Frezarkę z wystającym bolcem kopiującym (37) należy prowadzić wzdłuż szablonu z lekkim dociskiem bocznym.

##

Aby odległość pomiędzy środkiem frezu a krawędzią bolca kopiującego była wszędzie taka sama, można w razie potrzeby wycentrować względem siebie bolec kopiujący (37) i płytę ślizgową (6).

Praca z zastosowaniem modułu górnowrzecionowego (38): Nacisnąć dźwignię odblokowującą funkcję frezowania górnowrzecionowego w dół i powoli przesunąć frezarkę górnowrzecionową do dołu aż do osiągnięcia ustawionej głębokości frezowania. Ponownie zwolnić dźwignię odblokowującą , aby zablokować głębokość zagłębienia.

Poluzować śruby mocujące (39), wykonując ok. 2 obroty, tak aby płyta ślizgowa (6) mogła się swobodnie poruszać.

Włożyć trzpień centrujący (40) do uchwytu narzędziowego, tak jak to pokazano na rysunku. Ręcznie dokręcić nakrętkę złączkową, tak aby trzpień centrujący można było swobodnie poruszać.

Wyrównać ustawienie trzpienia centrującego (40) i bolca kopiującego (37) względem siebie, lekko przesuwając płytę ślizgową (6).

Ponownie mocno dokręcić śruby mocujące (39).

Wyjąć trzpień centrujący (40) z uchwytu narzędziowego.

Praca z zastosowaniem modułu górnowrzecionowego (38): Nacisnąć przycisk odblokowujący funkcję frezowania górnowrzecionowego i przesunąć frezarkę górnowrzecionową w najwyższą pozycję.

##

Do obróbki krawędzi można użyć dodatkowo pokrywy odsysającej (41).

Zamocować pokrywę odsysającą (41) za pomocą 2 śrub do podstawy (5). Pokrywę odsysającą (41) można zamocować w 3 różnych pozycjach, tak jak to pokazano na rysunku.

Do obróbki gładkich powierzchni pokrywę odsysającą należy zdemontować.

Użyć adaptera FSN-OFA (1 600 Z00 00G).