# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Ročaj na desni strani (izolirana oprijemalna površina)
(2) | Tipka za blokado vretena
(3) | Zaščita pred odrezki
(4) | Krilni vijak za vodila vzporednega vodila (2x)
(5) | Osnovna plošča
(6) | Drsna plošča
(7) | Vpenjanje za vodila vzporednega vodila
(8) | Stopenjski prislon
(9) | Krilni vijak za nastavitev omejevalnika globine
(10) | Drsnik z indeksno oznako
(11) | Ročaj na levi strani (izolirana oprijemalna površina)
(12) | Vpenjalna ročica za zaklep globine rezkanja
(13) | Merilna lestvica za nastavitev globine rezkanja
(14) | Omejevalnik globine
(15) | Merilna lestvica za fino nastavitev globine rezkanja
(16) | Vrtljivi gumb za fino nastavitev globine rezkanja (potopna enota)
(17) | Kolesce za izbiro števila vrtljajev
(18) | RezkarA)
(19) | Stikalo za vklop/izklop
(20) | Tipka za zaklep in odklep stikala za vklop/izklop
(21) | Viličasti ključ (17 mm, 24 mm)
(22) | Krovna matica z vpenjalno pušo
(23) | Adapter za odsesavanje (potopna enota)
(24) | Narebričeni vijak za adapter za odsesavanje (2x)
(25) | Cev za odsesavanje (premer 35 mm)A)
(26) | Adapter za odsesavanje (kopirna enota)A)
(27) | Vmesni obroček za adapter za odsesavanjeA)
(28) | Vzporedno vodilo
(29) | Krilni vijak za grobo nastavitev vzporednega vodila
(30) | Vodilo za vzporedno vodilo
(31) | Vrtljivi gumb za fino nastavitev vzporednega vodila
(32) | Centrirni trn
(33) | Nastavljiva prislonska letev za vzporedno vodilo
(34) | Adapter SDS za kopirni tulec
(35) | Vijak za pritrditev adapterja za kopirni tulec (2x)
(36) | Sprostitvena ročica adapterja za kopirni tulec
(37) | Kopirni tulec
(38) | Potopna enota
(39) | Pritrdilni vijak drsne plošče
(40) | Centrirni trnA)
(41) | Odsesovalni pokrov za obdelavo robov
(42) | Vodilno kolesceA)

A)

  Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.