# Фрезаны енгізу (A суретін қараңыз)

- Фрезаларды орнату мен алмастыруда қорғауыш қолғапты кию ұсынылады.

Фрезалар пайдалану мақсатына байланысты әртүрлі нұсқалар мен сапа деңгейлерінде қолжетімді.

Жылдам кесілетін болаттан (HSS) жасалған қуатты фрезалар жұмсақ ағаш пен пластик сияқты жұмсақ материалдарды өңдеуге жарамды.

Қатты құймалы (HM) кескіш жиекті фрезалар қатты ағаш және алюминий сияқты қатты және абразивті материалдарға арналған.

Bosch керек-жарақтарының кең бағдарламасына жататын айрықша фрезаларды дилеріңізден алуға болады.

Тек ақаусыз және таза фрезаларды пайдаланыңыз.

Мүмкін болса, білік диаметрі 12 мм құрайтын фрезаны қолданыңыз.

Фрезерлеу қозғалтқышы батырмалы блокқа/көшіру блогына енгізілген кезде, фрезаны алмастыруға болады. Алайда біз құралды фрезерлеу қозғалтқышының бөлшектенген күйінде алмастыруға кеңес береміз.

- Фрезерлеу қозғалтқышын батырмалы блоктан/көшіру блогынан шығарыңыз.
- Шпиндельді бұғаттау түймесін (2) (➊) басып, мықтап ұстап тұрыңыз. Шпиндельді, бұғаттау тірелгенше, азғантай қолмен бұраңыз.
  Шпиндельді бұғаттау түймесін (2) қозғалыссыз күйде ғана басыңыз.
- Болмаса, шпиндельді қосымша айыр тәрізді кілтпен бұғаттауға болады.
- Салмалы гайканы (22) айыр тәрізді кілтпен (21) (кілт ені 17 мм және 24 мм) сағат тілінің бағытына қарсы бұрау арқылы босатыңыз (➋).
- Фрезаны цангалы қысқышқа енгізіңіз. Фреза білігі цангалы қысқышқа кемінде 20 мм-ге кіргізілуі тиіс.
- Салмалы гайканы (22) айыр тәрізді кілтпен (21) (кілт ені 17 мм және 24 мм) сағат тілінің бағытымен бұрау арқылы қатайтыңыз. Шпиндельді бұғаттау түймесін (2) жіберіңіз немесе қосымша айыр тәрізді кілтті алып тастаңыз.

- Диаметрі 50 мм-ден үлкен болған фрезаларды орнатылған көшіру гильзасынсыз орнатпаңыз. Бұл фрезалар тірек тақтасынан өтпейді.

- Қысқышты жаппа сомынмен фреза орнатылған болмаса, ешқашан тартып қоймаңыз. Әйтпесе қысқаш зақымдануы мүмкін.