# 木铣和修边机安全规章

- 因刀具可能会触及自身软线，仅通过绝缘握持面来握持工具。切割带电导线会使工具外露的金属零件带电而使操作者受到电击。

- 使用夹具或其他实用方法将工件固定和支撑在稳定的工作台面。用手或身体固定工件会使工件不稳引起失控。

- 铣刀的允许转速必须至少等于电动工具上标出的最高转速。如果铣刀转速比允许的转速更快，铣刀可能会折断和飞出。

- 铣刀或其他附件必须与您的电动工具的夹头（夹钳）精准配合。 如果切削附件未与电动工具的夹头精准配合，切削附件会旋转不均匀、剧烈震动并可能导致失控。

- 先开动电动工具后再把工具放置在工件上切割。如果电动工具被夹在工件中，会有反弹的危险。

- 切勿将手伸入铣割范围或放在铣机上。用另一只手支撑住辅助手柄。使用双手操作雕刻机，便不会被铣刀割伤。

- 铣割时，铣刀不可以接触金属、钉子或螺丝。如此会损坏铣刀，而且会造成强烈震动。

- 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。 接触电线可能引起火灾並让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。

- 不得使用已经变钝或受损的铣刀。变钝或受损的铣刀导致摩擦力增大，可能会卡住或失去平衡。

- 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。 机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。

- 工作时要使用双手握紧电动工具并确保站稳。使用双手才能够稳定地操作电动工具。