# Réglage de la profondeur de fraisage (voir figure E)

Ne procédez au réglage de la profondeur de fraisage que quand l’outil électroportatif est à l’arrêt.

Pour le réglage grossier de la profondeur de fraisage, procédez comme suit :

- Posez l’outil électroportatif muni de la fraise voulue sur la pièce à fraiser.
- Mettez le barillet de butées (8) sur la position la plus basse ; le barillet de butées s’enclenche de façon perceptible.
- Desserrez la vis papillon de butée de profondeur (9), jusqu’à ce que la butée de profondeur (14) puisse bouger librement.
- Poussez le levier de serrage du blocage de profondeur de fraisage (12) dans le sens ➊ et abaissez lentement la défonceuse jusqu’à ce que la fraise (18) entre en contact avec la pièce. Relâchez le levier de serrage du blocage de profondeur de fraisage (12) pour fixer cette profondeur de plongée. Poussez le levier de serrage (12) dans le sens ➋ pour le bloquer définitivement.
- Poussez la butée de profondeur (14) vers le bas jusqu’à ce qu’elle touche le barillet de butées (8). Placez le curseur avec index (10) sur la position 0 de l’échelle graduée de profondeur de fraisage (13).
- Réglez la butée de profondeur (14) sur la profondeur de fraisage souhaitée et serrez la vis papillon de butée de profondeur (9). Veillez à ne plus déplacer le curseur avec index (10).
- Poussez le levier de serrage du blocage de profondeur de fraisage (12) dans le sens ➊ et placez la défonceuse dans la position la plus haute.

Pour les profondeurs de fraisage importantes, il est recommandé d’effectuer plusieurs passes successives avec à chaque fois un faible enlèvement de matière. Le barillet de butées (8) permet d’effectuer un fraisage en plusieurs étapes. Réglez pour cela la profondeur de fraisage souhaitée avec le niveau le plus bas du barillet de butées et sélectionnez pour les premières passes les niveaux les plus élevés.

Après avoir effectué un fraisage d’essai, il est possible de régler la profondeur de fraisage exactement à la valeur souhaitée au moyen du bouton rotatif (16). Pour augmenter la profondeur de fraisage, tournez le bouton dans le sens horaire ; pour réduire la profondeur de fraisage, tournez-le dans le sens antihoraire. L’échelle graduée (15) facilite l’orientation. Un tour correspond à un déplacement de 1,5 mm ; une graduation sur le bord supérieur de l’échelle graduée (15) correspond à un déplacement de 0,1 mm. Le déplacement maximal est de ±16 mm.