# بدء التشغيل

##

يمكنك بواسطة عجلة ضبط عدد الدوران مسبقا (17) ضبط عدد اللفات المطلوب مسبقا حتی أثناء التشغيل.

1–2‏ | عدد لفات منخفض
3–4‏ | عدد لفات متوسط
5–6‏ | عدد لفات مرتفع

إن القيم المذكورة في الجدول هي عبارة عن قيم دليلية. يرتبط عدد اللفات الضروري بقطعة الشغل وظروف العمل ويمكن تقديره من خلال التجربة العملية.

مادة الشغل | قطر لقمة الفرز [مم] | وضع طارة الضبط
--- | --- | ---
الخشب الصلد (الزان) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
الخشب الليّن (الصنوبر) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
ألواح الخشب المضغوط | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
البلاستيك | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
ألومنيوم | 4–15 16–40 | 1–2 1

بعد العمل لفترة طويلة بعدد لفات منخفض ينبغي إدارة العدة الكهربائية لمدة 3 دقائق بأقصى عدد لفات من أجل تبريدها.

##

قبل التشغيل قم بضبط عمق الفرز.

لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط برفق على زر تثبيت وفك إقفال مفتاح التشغيل والإطفاء (20)، ثم اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (19) واحتفظ به مضغوطًا.

لغرض تثبيت العدة الكهربائية قم بتشغيل العدة الكهربائية واضغط زر التثبيت وفك إقفال مفتاح التشغيل والإطفاء (20). اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (19) ثم زر تثبيت وفك إقفال مفتاح التشغيل والإطفاء (20).

لغرض إطفاء العدة الكهربائية، اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (19) أو إذا كان مثبتا عن طريق زر التثبيت (20)، اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (19) لوهلة قصيرة ثم اتركه.

##

يحافظ المثبت الالكتروني علی شبه ثبات عدد الدوران عند التشغيل دون حمل والتشغيل مع حمل، مما يضمن قدرة عمل منتظمة.

##

إن البدء بإدارة هادئة إلكترونيا يحد عزم الدوران عند التشغيل ويزيد من مدة صلاحية المحرك.