# Messa in funzione

##

La rotellina di preselezione del numero di giri (17) consente di preselezionare la velocità necessaria anche durante la fase di funzionamento..

1−2 | Velocità bassa
3−4 | Velocità media
5−6 | Velocità elevata

I dati riportati nella tabella sono indicativi. La velocità necessaria dipenderà dal materiale e dalle condizioni di lavoro e si potrà determinare con una prova pratica.

Materiale | Diametro fresa [mm] | Posizione rotellina di regolazione
--- | --- | ---
Legno duro (faggio) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–4 1–2
Legno tenero (pino) | 4–10 12–20 22–40 | 5–6 3–6 1–3
Pannelli in truciolato | 4–10 12–20 22–40 | 3–6 2–4 1–3
Plastica | 4–15 16–40 | 2–3 1–2
Alluminio | 4–15 16–40 | 1–2 1

Dopo un impiego prolungato a velocità ridotta, lasciar raffreddare l’elettroutensile, facendolo funzionare a vuoto a velocità massima per circa 3 minuti.

##

Regolare la profondità di fresatura prima dell’accensione.

Per accendere l’elettroutensile, premere leggermente il tasto di bloccaggio e sbloccaggio dell’interruttore di avvio arresto (20), quindi tenere premuto l’interruttore di avvio/arresto (19).

Per bloccare l’elettroutensile, accenderlo e premere il tasto di bloccaggio e sbloccaggio dell’interruttore di avvio/arresto (20). Rilasciare dapprima l’interruttore di avvio/arresto (19), quindi rilasciare il tasto di bloccaggio e sbloccaggio dell’interruttore di avvio/arresto (20).

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (19) oppure, se il tasto (20) è bloccato, premere brevemente l’interruttore di avvio/arresto (19), dopodiché rilasciarlo.

##

Il sistema Constant Electronic mantiene il numero di giri a vuoto ed il carico pressoché costanti, garantendo prestazioni di lavoro uniformi.

##

L’avviamento graduale elettronico limita la coppia all’accensione, a vantaggio della durata del motore.