# Munkavégzési tanácsok

- Óvja meg a marógépet a lökésektől és ütésektől.

##

- A marási eljárást mindig a (18) marófej forgásirányával ellentétes irányban (ellentétes értelmű forgás) kell végrehajtani. A forgásiránnyal megegyező (azonos értelmű forgás) marásnál az elektromos kéziszerszám kiszakadhat a kezelő kezéből.

### Marás az üregmaró egység alkalmazásával

Állítsa be a kívánt marási mélységet.

Tegye fel az elektromos kéziszerszámot az arra felszerelt marószerszámmal a megmunkálásra kerülő munkadarabra és kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.

Nyomja le a reteszelésfeloldó kart és vezesse lassan lefelé a felsőmarót, amíg az el nem éri a beállított marási mélységet. Engedje el ismét a reteszelésfeloldó kart, hogy a berendezést ennél a bemerülési mélységnél rögzítse.

A marási folyamatot egyenletes előtolással hajtsa végre.

A marási folyamat befejezése után vezesse vissza a felsőmarót a legfelső helyzetbe.

A marás után kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.

### Marás a másoló egység alkalmazásával

Állítsa be a kívánt marási mélységet.

Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot és vezesse a megmunkálásra kerülő ponthoz.

A marási folyamatot egyenletes előtolással hajtsa végre.

Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.

- Ne tegye le az elektromos kéziszerszámot, mielőtt a marófej teljesen leállna. A betétszerszámok kifutásuk során sérüléseket okozhatnak.

##

Nagyobb munkadarabok megmunkálásához, például horonymarásnál segédütközőként fel lehet szerelni egy falemezt vagy lécet a munkadarabra és a multifunkciós marót ezután ezen segédütköző mellett lehet végigvezetni. A (38) üregmaró egység használata esetén vezesse végig a multifunkciós marót a csúszólemez lelaposított oldalával a segédütköző mentén.

##

Párhuzamos ütköző nélküli él- vagy alakmaráshoz a marógépnek egy vezetőcsappal vagy egy golyóscsapággyal is fel kell szerelve lennie.

Vezesse hozzá oldalról a bekapcsolt elektromos kéziszerszámot a munkadarabhoz, amíg a marógép vezetőcsapja vagy a golyóscsapágy felfekszik a megmunkálásra kerülő munkadarabra.

Vezesse végig az elektromos kéziszerszámot a munkadarab széle mentén. Ügyeljen a derékszögben történő felfektetésre. Túl erős nyomás megsértheti a munkadarab élét.

##

Tolja be a (28) párhuzamvezetőt a (30) vezetőrudakkal a (5) alaplapba és a szükséges méretnek megfelelően rögzítse azt a (4) csavarokkal.

A szárnyascsavarokkal (29) a párhuzamvezetőt hosszirányban is be lehet állítani.

A hosszúságot a (31) forgatógombbal a két (29) szárnyascsavar kioldása után finoman be lehet állítani. Egy fordulat 2,0 mm-es beállítási útnak felel meg, a forgatógombon (31) található beosztási jelek egyike a beállítási út 0,1 mm-es változásának felel meg. Győződjön meg róla, hogy a központozó csap (32) hegye beleakad az anyag felületébe.

A (33) ütközősín segítségével a párhuzamvezető hatásfelületét meg lehet változtatni.

Vezesse végig a bekapcsolt elektromos kéziszerszámot egyenletes előtolással és oldalirányú nyomással a munkadarab széle mentén.

##

Az ábrán látható módon szerelje fel a vezetőkereket (42).

Helyezze a vezetőkereket a lap ívelt szélére.

##

A (37) másolóhüvely segítségével körvonalakat és sablonokat lehet átvinni a megmunkálásra kerülő munkadarabokra.

Válassza ki a sablon, illetve a minta vastagságának megfelelő másolóhüvelyt. A másolóhüvely kiálló magassága miatt a sablon vastagságának legalább el kell érnie 8 mm‑t.

A (37) másolóhüvely alkalmazásához előbb be kell helyezni a (34) másolóhüvely adaptert a (6) csúszólemezbe.

Tegye rá felülről a (34) másolóhüvely adaptert a (6) csúszólemezre, majd a 2 darab (35) rögzítőcsavarral rögzítse azt. Ügyeljen arra, hogy a másolóhüvely adapter (36) reteszelésfeloldó karja szabadon mozoghasson.

Tolja el a nyíl által jelzett irányba a (36) reteszelés feloldó kart és tegye be alulról a (37) másolóhüvelyt az (34) SDS-másolóhüvely-adaptert. A kódoló bütyköknek ekkor érezhetően be kell pattanniuk a (37) másolóhüvely bemélyedéseibe.

Ellenőrizze a marófej középpontja és a másolóhüvely széle közötti távolságot lásd Az alaplap központozása (lásd a N ábrát).

- A marófej átmérőjét úgy válassza meg, hogy az kisebb legyen, mint a másolóhüvely belső átmérője.

### Marási folyamat

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a (18) marófej mindig kiáll a (5) alaplapból. Ne rongálja meg a sablont vagy a munkadarabot.

Vezesse hozzá a bekapcsolt elektromos kéziszerszámot a (37) másolóhüvellyel a sablonhoz.

A (38) üregmaró egység alkalmazása esetén: Nyomja le a reteszelésfeloldó kart és vezesse lassan lefelé a felsőmarót, amíg az el nem éri a beállított marási mélységet. Engedje el ismét a reteszelés feloldó kart, hogy a berendezést ennél a bemerülési mélységnél rögzítse.

Vezesse végig az elektromos kéziszerszámot az abból kiálló (37) másolóhüvellyel, oldalirányú nyomással a sablon mentén.

##

Ahhoz, hogy a marószerszám középpontja és a másolóhüvely széle közötti távolság mindenhol azonos legyen, a (37) másolóhüvelyt és a (6) csúszólemezt szükség esetén egymáshoz viszonyítva központozni lehet.

A (38) üregmaró egység alkalmazása esetén: Nyomja le a reteszelésfeloldó kart és vezesse lassan lefelé a felsőmarót, amíg az el nem éri a beállított marási mélységet. Engedje el ismét a reteszelés feloldó kart, hogy a berendezést ennél a bemerülési mélységnél rögzítse.

Oldja ki kb. 2 fordulatnyira a (39) rögzítőcsavarokat, hogy a (6) csúszólemez szabadon mozoghasson.

Tegye be a (40) központozó tüskét az ábrán látható módon a szerszámbefogó egységbe. Húzza meg a hollandianyát kézzel annyira, hogy a központozó tüskét még szabadon lehessen mozgatni.

Állítsa be egymáshoz a (40) központozó tüskét és a (37) másolóhüvelyt, ehhez kissé tolja el a (6) csúszólemezt.

Húzza meg ismét szorosra a (39) rögzítő csavarokat.

Távolítsa el a szerszámbefogó egységből a (40) központozó tüskét.

A (38) üregmaró egység alkalmazása esetén: Nyomja le a reteszelésfeloldó kart és vezesse vissza a felsőmarót a legfelső helyzetbe.

##

Sarkok megmunkálásához kiegészítőleg használhatja a (41) elszívóbúrát.

Rögzítse a (41) elszívóbúrát a 2 darab csavarral a (5) alaplaphoz. A (41) elszívóbúrát 3 különböző helyzetben lehet rögzíteni, amint az az ábrán látható.

Sima homlokfelületek megmunkálásához ismét szerelje le az elszívóbúrát.

Használja az FSN-OFA adaptert (1 600 Z00 00G).