# Techniniai duomenys

Vertikalaus frezavimo mašina |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Nominali naudojamoji galia | W | 2000
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min-1 | 10000–25000
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas |  | ●
Elektroninis sūkių stabilizatorius |  | ●
Jungtis dulkių nusiurbimo įrenginiui |  | ●
Tinkamos suspaudžiamosios įvorės | mm inch | 8–12 ¼–½
Frezavimo galvutės eiga | mm | 80
SvorisA) | kg | 6,3
Apsaugos klasė |  | / II

A)

  Be maitinimo laido

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.