# 裝上銑刀（請參考圖 A）

- 安裝和更換銑刀時，最好戴上防護手套。

根據各種用途，本公司提供了不同品質和款式的銑刀。

高效能快速切削鋼材質的銑刀（HSS）適合用來加工軟性材料，例如軟木和塑膠。

採用硬金屬刀頭的銑刀（HM）尤其適合用於具磨蝕特性的堅硬材料，例如硬木和鋁合金。

您可以向您的專業經銷商，購買博世配件系列中的各式各樣博世原廠銑刀。

只能安裝完好且乾淨的銑刀。

儘可能使用柄徑為 12 mm 的銑刀。

您可在銑切馬達裝入潛進單元/仿形單元時更換銑刀。但我們建議在銑切馬達已拆卸時才更換銑刀。

- 將銑切馬達從潛進單元/仿形單元取出。
- 按下主軸鎖止按鈕 (2) (➊) 並將其緊壓不放。如有必要，用手稍微轉動轉軸，直到鎖扣卡入到位。
  僅可在完全靜止時操作轉軸鎖止扳片 (2)。
- 或是您也可以使用另一把開口扳手將轉軸固定。
- 用開口扳手 (21)（開口寬度 17 mm 和 24 mm）逆時針轉動 (➋)，以便鬆開鎖緊螺母 (22)。
- 把銑刀裝入夾鉗中。銑切工作必須推入至彈式夾環至少 20 mm。
- 用開口扳手 (21)（開口寬度 17 mm 和 24 mm）順時針轉動，以便旋緊鎖緊螺母 (22)。放開轉軸鎖止扳片 (2) 或移開另一把開口扳手。

- 若未裝上仿形襯套，即不得安裝直徑超過 50 mm 的銑刀。此銑刀無法通過底座。

- 只要尚未裝上銑刀，就絕對不可透過鎖緊螺母將夾頭鎖緊。否則會造成夾頭損壞。