# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Rukoväť vpravo (izolovaná úchopová plocha)
(2) | Aretačné tlačidlo vretena
(3) | Chránič proti trieskam
(4) | Krídlová skrutka pre vodiace tyče paralelného dorazu (2×)
(5) | Základová doska
(6) | Klzná doska
(7) | Upevnenie vodiacich tyčí paralelného dorazu
(8) | Stupňový doraz
(9) | Krídlová skrutka na nastavenie hĺbkového dorazu
(10) | Posúvač s indexovou značkou
(11) | Rukoväť vľavo (izolovaná úchopová plocha)
(12) | Upínacia páčka aretácie hĺbky frézovania
(13) | Stupnica na nastavenie hĺbky frézovania
(14) | Hĺbkový doraz
(15) | Stupnica na jemné nastavenie hĺbky frézovania
(16) | Otočný gombík na jemné nastavenie frézovacej hĺbky (zanorovacia jednotka)
(17) | Nastavovacie koliesko predvoľby otáčok
(18) | FrézaA)
(19) | Zapínač/vypínač
(20) | Zaisťovacie a odisťovacie tlačidlo zapínača/vypínača
(21) | Vidlicový kľúč (17 mm, 24 mm)
(22) | Prevlečná matica s upínacou klieštinou
(23) | Odsávací adaptér (zanorovacia jednotka)
(24) | Skrutka s ryhovanou hlavou pre odsávací adaptér (2×)
(25) | Odsávacia hadica (Ø 35 mm)A)
(26) | Odsávací adaptér (kopírovacia jednotka)A)
(27) | Medzikrúžok pre odsávací adaptér A)
(28) | Paralelný doraz
(29) | Krídlová skrutka pre hrubé nastavenie paralelného dorazu
(30) | Vodiaca tyč pre paralelný doraz
(31) | Otočný gombík na jemné nastavenie paralelného dorazu
(32) | Strediaci kolík
(33) | Prestaviteľná dorazová lišta pre paralelný doraz
(34) | SDS adaptér kopírovacej objímky
(35) | Upevňovacia skrutka pre adaptér kopírovacej objímky (2×)
(36) | Odisťovacia páčka pre kopírovaciu objímku
(37) | Kopírovacia objímka
(38) | Zanorovacia jednotka
(39) | Upevňovacia skrutka pre klznú dosku
(40) | Centrovací tŕňA)
(41) | Odsávací kryt na obrábanie hrán
(42) | Vodiace kolieskoA)

A)

  Toto príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky.