# 調整銑深（請參考圖 E）

關閉電動工具之後才可以調整銑深。

遵循以下的步驟，初步調整銑深：

- 把已裝上銑刀的電動工具放到工件上。
- 請將多階式擋塊 (8) 調至最低的那一階；此時應要感覺到多階式擋塊卡上。
- 鬆開限深擋塊上的蝶翼螺栓 (9)，使限深擋塊 (14) 能自由移動。
- 沿旋轉方向 ➊ 推動銑深止動機制緊固扳桿 (12) 並將電動雕刻刀慢慢往下拉，直到銑刀 (18) 接觸到工件表面。重新放開銑深止動機制緊固扳桿 (12)，以便固定沈入深度。必要時可沿旋轉方向 ➋ 推動銑深止動機制緊固扳桿 (12)，以便徹底固定住它的位置。
- 將限深擋塊 (14) 往下推至緊貼在多階式擋塊 (8) 上為止。調整滑塊，使其指示標記 (10) 對準鋸深刻度尺 (13) 的位置 0。
- 將限深擋塊 (14) 移至所需銑深，然後旋緊限深擋塊上的蝶翼螺栓 (9)。請注意：請不要再移動滑塊指示標記 (10) 的位置。
- 沿旋轉方向 ➊ 推動銑深止動機制緊固扳桿 (12) 並將電動雕刻刀移至最上方位置。

銑深較大時，應分次加工，以減少單次的銑削量。您可借助多階式擋塊 (8) 將銑削作業分攤成多次操作。其做法是：將多階式擋塊的最低一階設成所需銑深，然後在初步加工時先選用較高階位置。

在一次銑切試運後，您可透過轉鈕 (16) 將銑深精確調至所需的程度；沿順時針方向旋轉以增加銑深，逆時針方向旋轉以減少銑深。可將刻度 (15) 作為參考。旋轉一圈的實際調整幅度是 1.5 mm，刻度 (15) 上緣上的每條刻度線代表 0.1 mm 的調整幅度。最大調整幅度為 ±16 mm。