# Instalimi

##

Me rrotën e rregullimit të parazgjedhjes së numrit të rrotullimeve (17), ju mund të zgjidhni gjithashtu shpejtësinë e kërkuar gjatë funksionimit.

1–2 | Shpejtësi të ulët
3–4 | Shpejtësi mesatare
5–6 | Shpejtësi të lartë

Vlerat e paraqitura në tabelë janë udhëzuese. Shpejtësia e kërkuar varet nga materiali dhe kushtet e punës dhe mund të përcaktohet përmes testimit praktik.

Material | Diametri i frezës [mm] | Rrotë rregulluese pozicioni
--- | --- | ---
Dru i fortë (ahu) | 4−10 12−20 22−40 | 5–6 3–4 1–2
Druri i butë (pishë) | 4–10 12−20 22−40 | 5–6 3–6 1–3
Kompesatë | 4−10 12−20 22−40 | 3–6 2–4 1–3
Plastika | 4−15 16−40 | 2–3 1–2
Alumin | 4−15 16−40 | 1−2 1

Pasi të keni punuar me shpejtësi të ulët për një kohë të gjatë, duhet ta lini mjetin elektrik të funksionojë me shpejtësi maksimale për rreth 3 minuta që të ftohet.

##

Vendosni thellësinë e smerilimit përpara se ta ndizni.

Për të ndezur veglën elektrike shtypni lehtë butonin e kyçjes dhe shkyçjes së çelësit të ndezjes/fikjes (20), më pas shtypni dhe mbani shtypur çelësin e ndezjes/fikjes (19).

Për të fiksuar veglën elektrike, ndizni veglën elektrike dhe shtypni butonin e kyçjes dhe shkyçjes për çelësin e ndezjes/fikjes (20). Fillimisht lëshoni butonin e ndezjes/fikjes (19) dhe më pas lëshoni butonin e kyçjes dhe shkyçjes së çelësit të ndezjes/fikjes (20).

Për të fikur veglën e punës, lëshoni çelësin e ndezjes/fikje (19) ose, nëse është i kyçur me butonin e kyçjes (20) shtypni shkurtimisht çelësin e ndezjes/fikjes (19) dhe më pas lëshojeni.

##

Elektronika konstante e mban shpejtësinë pothuajse konstante në lëvizje boshe dhe nën ngarkesë dhe siguron performancë të qëndrueshme të punës.

##

Fillimi i butë elektronik kufizon çift rrotullimin kur ndizet dhe rrit jetëgjatësinë e motorit.