# Vendosni frezën (shih figurën A)

- Rekomandohet përdorimi i dorezave mbrojtëse gjatë futjes dhe ndërrimit të prerësve.

Në varësi të përdorimit të synuar, frezat janë të disponueshme në një shumëllojshmëri të gjerë dizajnesh dhe cilësish.

Frezat prej çeliku me performancë të lartë dhe me shpejtësi të lartë (HSS) janë të përshtatshme për përpunimin e materialeve të buta si druri i butë dhe plastika.

Frezat me tehe prerëse karabit (HM) janë veçanërisht të përshtatshme për materiale të forta dhe gërryese si druri i fortë dhe alumini.

Ju mund të merrni frezues origjinale nga gamë e gjerë e aksesorëve Bosch nga shitësi juaj i specializuar.

Përdorni vetëm frezues të përsosur dhe të pastër.

Nëse është e mundur, përdorni frezë me një diametër të boshtit prej 12 mm.

Ju mund ta ndryshoni frezën kur motori i frezës të futet në njësinë e zhytjes/njësinë e kopjimit. Megjithatë, ne rekomandojmë ndryshimin e veglës me motorin e frezës të hequr.

- Hiqni motorin e frezës nga njësia e zhytjes/njësia e kopjimit.
- Shtypni dhe mbani shtypur butonin e bllokimit së boshtit (2) (➊). Nëse është e nevojshme, kthejeni gishtin pak me dorë derisa bllokimi të klikojë në vend.
  Shtypni butonin e bllokimit të boshtit (2) vetëm në gjendje të palëvizshme.
- Përndryshe, ju gjithashtu mund të bllokoni boshtin me një çelës shtesë.
- Lironi dadon e bashkimit (22) duke përdorur çelësin (21) (madhësia e çelësit 17 mm dhe 24 mm) duke e rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës (➋).
- Rrëshqitni frezën në koletë . Boshti i prerësit duhet të futet së paku 20 mm në koletë .
- Shtrëngoni dadon e bashkimit (22) me çelës (21) (gjerësia e çelësit 17 mm dhe 24 mm) duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Lëshoni butonin e bllokimit të boshtit (2) ose hiqni çelësin shtesë.

- Mos përdorni frezë me diametër më të madh se 50 mm pa të instaluar grykën e kopjimit. Këto freza nuk futen përmes pllakës bazë.

- Në asnjë rrethanë mos e shtrëngoni kolletin me dado lidhëse, përveç rastit kur është montuar një frezues. Përndryshe kolliti mund të dëmtohet.