# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κάθετη φρέζα |  | GOF 20-12
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 F27 2..‎‎‎‎
Ονομαστική ισχύς | W | 2.000
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min-1 | 10.000–25.000
Προεπιλογή αριθμού στροφών |  | ●
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση |  | ●
Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης |  | ●
Συμβατοί σφιγκτήρες | mm ίντσες | 8–12 ¼–½
Διαδρομή κλωβού φρέζας | mm | 80
ΒάροςA) | kg | 6,3
Κατηγορία προστασίας |  | / II

A)

  Χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.